‏الدليل المتقدم > الملحق > توصيل الطابعة بالشبكة > قيود الطباعة عبر الشبكة

# قيود الطباعة عبر الشبكة

هناك بعض القيود التي يتم تطبيقها عند استخدام الطابعة في بيئة الشبكة. راجع القيود الخاصة بالبيئة التي تستخدمها.

## في حالة مشاركة طابعة على الشبكة

- قد يتم عرض رسالة إتمام الطباعة. لتعطيل عرض هذه الرسالة، اتبع الإجراء التالي.

  - في نظام التشغيل Windows Vista:

    اضغط على مفتاح التبديل (Alt) من الإطار الطابعات‏ (Printers) في نظام العميل. افتح تشغيل كمسؤول (Run as administrator) -> خصائص الملقم... (Server Properties...) من القائمة ملف (File) المعروضة.

    قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار عرض إعلامات معلوماتية لطابعات شبكة الاتصال (Show informational notifications for network printers) في علامة التبويب متقدم (Advanced)، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.

  - في نظام التشغيل Windows XP أو Windows 2000:

    افتح خصائص الملقم (Server Properties) من القائمةملف (File) من الإطار الطابعات والفاكسات (Printer and Faxes) (Windows XP) أو الإطار ‏الطابعات‏ (Printers) (Windows 2000) في نظام ملقم الطباعة.

    قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار الإعلام عند طباعة المستندات عن بعد (Notify when remote documents are printed) في علامة التبويب متقدم (Advanced)،ثم أعِد تشغيل الكمبيوتر.

- يتم تعطيل وظيفة الاتصال ثنائي الاتجاه حتى لا يمكن التعرف على حالة الطابعة الصحيحة.

  في حالة قيام مستخدم جهاز عميل بفتح خصائص برنامج تشغيل الطابعة والنقر فوق موافق (OK) مع إلغاء تحديد خانة الاختيار تمكين دعم ثنائي الاتجاه (Enable bidirectional support) في علامة التبويب المنافذ (Ports)، يتم تعطيل وظيفة الاتصال ثنائي الاتجاه لملقم الطباعة أيضًا.
  في هذه الحالة، تأكد من تحديد خانة الاختيار تمكين دعم ثنائي الاتجاه (Enable bidirectional support) في كل من نظام ملقم الطباعة ونظام العميل.

- في حالة إجراء الطباعة من نظام عميل، لا يمكنك استخدام وظيفة معاينة Canon IJ.

- في حالة عدم التمكن من إعداد الوظائف الموجودة في علامة التبويب الصيانة (Maintenance) إعدادًا صحيحًا من نظام عميل، فقد يتم تعطيلها. وفي هذه الحالة؛ قم بتغيير الإعدادات من ملقم الطباعة.

  بعد انتهائك من تغيير إعدادات ملقم الطباعة؛ يجب حذف رمز الطابعة المشتركة من النظام العميل، ثم تحديد الإعدادات المشتركة مرة أخرى في نظام العميل.

## في حالة تثبيت نفس برنامج تشغيل الطابعة في نظام ملقم الطباعة والجهاز العميل المستخدم كطابعة محلية

- قد تقوم وظيفة تتبع ارتباطات الإنترنت تلقائيًا بإنشاء رمز لطابعة الشبكة في نظام العميل.

أعلى الصفحة