Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen > Endre driftsmodus for skriveren

# Endre driftsmodus for skriveren

Denne funksjonen gjør at du kan bytte mellom ulike driftsmodi for skriveren.

Fremgangsmåten for å endre skriverinnstillingene er som følger:

## Egendefinerte innstillinger

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Kontroller at skriveren er på og klikk på Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance).

   Dialogboksen Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) åpnes.

   Merk

   - Hvis skriveren er slått av, eller toveiskommunikasjon er deaktivert, kan det vises en melding fordi datamaskinen ikke kan hente skriverstatusen.
     Hvis dette skjer, klikker du på OK (OK) for å vise de siste innstillingene som er angitt på datamaskinen.

3. Hvis det er nødvendig, kan du angi følgende innstillinger:

   Ventetid for blekktørking

     Du kan angi hvor lang tid skriveren skal vente før den begynner å skrive ut neste side. Hvis du flytter glidebryteren mot høyre, forlenges pausen, og hvis du flytter den mot venstre, forkortes pausen.
     Øk ventetiden for blekktørking hvis utskrevne sider får flekker fordi neste side sendes ut før blekket på den forrige siden har tørket.
     Hvis du reduserer ventetiden for blekktørking, går det raskere å skrive ut.

4. Overfør innstillingene

   Klikk på Send (Send). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises.

   Deretter kjører skriveren i den nye modusen.

Øverst på siden