Avancerad handbok > Skriva ut från datorn > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Utskrift utan ram

# Utskrift utan ram

Med funktionen för utskrift utan ram kan du skriva ut information utan marginal genom att förstora dokumentet så att det tar lite större plats än pappret. Om inte funktionen för utskrift utan ram är aktiverad blir det marginaler runt den utskrivna informationen. Om du vill skriva ut ett dokument, t.ex. ett foto, utan marginaler väljer du Utskrift utan ram.

Så här skriver du ut utan ram:

## Ange inställningar för utskrift utan ram

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Ställ in utskrift utan ram

   Markera kryssrutan Utskrift utan ram (Borderless Printing) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).

   Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
   När ett meddelande visas om att du måste ändra mediatyp väljer du en mediatyp i listan och klickar på OK.

3. Kontrollera pappersstorleken

   Kontrollera listan Sidstorlek (Page Size). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan pappersstorlek i listan. I listan visas enbart de pappersstorlekar som kan användas för utskrift utan ram.

4. Justera förlängningsmåttet för papperet

   Justera förlängningsmåttet med skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) efter behov.
   Om du flyttar skjutreglaget åt höger blir måttet större och om du flyttar det åt vänster blir måttet mindre.
   Du bör placera skjutreglaget i andra positionen från höger i de flesta fall.

   Viktigt!

   - Om du placerar skjutreglaget i positionen längst till höger kan baksidan av pappret bli smetigt.

5. Gör dina inställningar

   Klicka på OK.
   Informationen skrivs ut utan marginaler.

Viktigt!

- Om du har valt en pappersstorlek som inte kan användas för utskrift utan ram, ändras storleken automatiskt till de sidstorlekar som kan användas för utskrift utan ram.

- Om du har valt High Resolution Paper (High Resolution Paper), T-shirt-tryck (T-Shirt Transfers) eller Kuvert (Envelope) i listan Mediatyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main) kan du inte skriva ut utan ram.

- När alternativet Utskrift utan ram är markerat är alternativen Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size), Sidlayout (Page Layout), Häfta i sidan (Staple Side) (när alternativet Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) är avmarkerat) och knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) nedtonade och kan inte väljas.

- Utskriftskvaliteten kan försämras och arket kan bli smetigt längst upp och längst ned beroende på mediatyp.

- När förhållandet mellan höjd och bredd skiljer sig mycket från bildinformationen kan det hända att en del av bilden inte skrivs ut. Det beror på vilken mediastorlek som används.
  Gå i så fall in i ett bildredigeringsprogram och beskär bilden så att den passar till pappersstorleken.

Obs!

- När Vanligt papper (Plain Paper) väljs som Mediatyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main) rekommenderas inte utskrift utan ram. I stället visas dialogrutan för val av media.
  Om du använder vanligt papper för testutskrift väljer du Vanligt papper (Plain Paper) och klickar på OK.

## Öka omfånget på dokumentet som ska skrivas ut

Om du anger en stor ökning får du inga problem när du skriver ut utan ram. Den del av dokumentet som inte får plats på pappret skrivs dock inte ut. Ytterkanterna på fotografier kanske inte skrivs ut.

Prova att skriva ut utan ram. Om du inte är nöjd med resultatet minskar du förlängningsmåttet. Förlängningsmåttet blir mindre om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) flyttas åt vänster.

Viktigt!

- Om skjutreglaget för Förlängningsmått befinner sig till vänster kan en felaktig marginal skapas på utskriften, beroende på pappersstorleken.

Obs!

- Om Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main) har markerats kan du, före utskrift, bekräfta att det inte ska vara någon ram.

Överst