고급 가이드 > 유지 관리 > 컴퓨터에서 유지 관리 실행하기 > 프린터 내부 청소하기

# 프린터 내부 청소하기

밑판 청소 기능을 사용하면 용지의 뒷면에 얼룩이 번지지 않도록 막아줄 수 있습니다. 양면 인쇄를 실행하기 전에 밑판 청소를 실행하십시오.
인쇄 데이터 이외의 것으로 인한 잉크 얼룩이 인쇄된 페이지에 나타날 때에도 밑판 청소를 실행하십시오.

밑판 청소를 실행하는 절차는 다음과 같습니다.

## 밑판 청소

1. 프린터 드라이버 설정 창 열기

2. 유지 관리 탭에서 밑판 청소 클릭

   밑판 청소 대화 상자가 열립니다.

3. 프린터에 용지 로드

   대화 상자에서 지시한대로 A4 크기 또는 Letter 크기의 보통 용지를 가로 방향으로 절반 접고 용지를 다시 폅니다.
   접은 자국의 융기된 면이 아래로 향하게 용지를 수평 방향으로 뒷면 트레이에 로드합니다.

4. 밑판 청소 실행

   프린터가 켜져 있는지 확인하고 실행을 클릭합니다.
   밑판 청소가 시작됩니다.

맨 위로