Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных> Указание режима корректировки цвета > Настройка цветов с помощью драйвера принтера

# Настройка цветов с помощью драйвера принтера

Имеется возможность задать функцию цветовой коррекции в драйвере принтера, чтобы печатать sRGB-данные с применением оттенков, которые предпочитает большинство людей (используя режим Canon для цифровой фотопечати (Canon Digital Photo Color)).

Порядок действий для настройки цветов с помощью драйвера принтера описан ниже.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Выберите тип носителя.

   Выберите тип носителя, загруженного в принтер, в списке Тип носителя (Media Type) на вкладке Главная (Main).

3. Выберите качество печати

   Выберите значение Высокое (High), Стандартное (Standard) или Ниже (Fast) для параметра Качество печати (Print Quality).

4. Выберите настройку цветов вручную.

   Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

5. Выберите корректировку цвета.

   Перейдите на вкладку Согласование (Matching) и выберите для параметра Корректировка цвета (Color Correction) значение Сопоставление драйвера (Driver Matching).

6. Настройка других пунктов

   При необходимости щелкните вкладку Настройка цветов (Color Adjustment) и настройте цветовой баланс цветовГолубой (Cyan), Малиновый (Magenta), Желтый (Yellow), настройте Яркость (Brightness), Интенсивность (Intensity) и Контраст (Contrast), затем нажмите кнопку OK.

7. Завершите настройку.

   Нажмите кнопку ОК на вкладке Главная (Main).
   При выполнении печати драйвер принтера применит заданную настройку цветов.

## См. также

Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов

Указание режима корректировки цвета

Настройка цветового баланса

Настройка яркости

Настройка интенсивности

Настройка контрастности

Наверх