Guía avanzada > Mantenimiento > Mantenimiento desde un equipo > Limpieza de los rodillos de alimentación del papel

# Limpieza de los rodillos de alimentación del papel

La función de limpieza de los rodillos de alimentación del papel le permite limpiar el rodillo de alimentación del papel. Lleve a cabo la limpieza de los rodillos de alimentación del papel cuando haya partículas de papel pegadas al rodillo y el papel no se introduzca correctamente.

Para realizar la limpieza de los rodillos de alimentación, lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación:

## Limpieza de rodillos

1. Prepare la impresora

   Retire todas las hojas de papel de la bandeja posterior.

2. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

3. En la ficha Limpieza de rodillos (Roller Cleaning), haga clic en la ficha Mantenimiento (Maintenance).

   Aparece el mensaje de confirmación.

4. Lleve a cabo la limpieza de los rodillos de alimentación del papel

   Asegúrese de que la impresora esté encendida y haga clic en Aceptar (OK).
   Se iniciará la limpieza de los rodillos de alimentación.

5. Finalice la limpieza de los rodillos de alimentación del papel

   Cuando los rodillos se hayan detenido, siga las indicaciones del mensaje, cargue tres hojas de papel normal en la bandeja posterior y haga clic en Aceptar (OK).

   El papel se expulsará y la limpieza de los rodillos de alimentación habrá finalizado.

Principio de página