Laaja käyttöopas > Huolto > Huoltotoimien suorittaminen tietokoneesta > Paperinsyöttötelojen puhdistaminen

# Paperinsyöttötelojen puhdistaminen

Voit puhdistaa paperinsyöttötelat. Puhdista telat, kun niihin on jäänyt kiinni paperihiukkasia, eikä paperin syöttö toimi oikein.

Paperinsyöttötelat puhdistetaan seuraavasti:

## Telojen puhdistus

1. Valmistele tulostin

   Poista paperiarkit takalokerosta.

2. Avaa tulostinajurin asetusikkuna

3. Valitse Ylläpito (Maintenance) -välilehdessä Telojen puhdistus (Roller Cleaning).

   Näyttöön tulee vahvistussanoma.

4. Aloita paperinsyöttötelojen puhdistus

   Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja valitse OK.
   Paperinsyöttötelojen puhdistus alkaa.

5. Suorita paperinsyöttötelojen puhdistus loppuun

   Kun telat ovat pysähtyneet, noudata viestin ohjeita, aseta takalokeroon kolme arkkia tavallista paperia ja valitse OK.

   Paperi poistetaan ja syöttötelojen puhdistus suoritetaan loppuun.

Sivun alkuun