Videregående veiledning > Tillegg > Koble skriveren til et nettverk > Begrensninger ved nettverksutskrift

# Begrensninger ved nettverksutskrift

Dette er begrensninger som gjelder hvis du bruker en skriver i et nettverksmiljø. Kontroller begrensningene for miljøet du bruker.

## Hvis du deler en skriver i et nettverk

- Det kan vises en melding om fullført utskrift. Hvis du vil deaktivere meldingsvisningen, følger du fremgangsmåten nedenfor.

  - I Windows Vista:

    Trykk på Alt-tasten i vinduet Skrivere (Printers) på klientsystemet. Åpne Kjør som administrator (Run as administrator) -> Serveregenskaper... (Server Properties...) i Fil (File)-menyen som vises.

    Fjern merkingen for Vis informasjonsmeldinger for nettverksskrivere (Show informational notifications for network printers) i kategorien Avansert (Advanced), og deretter starter du datamaskinen på nytt.

  - I Windows XP eller Windows 2000:

    Åpne Serveregenskaper (Server Properties) i Fil (File)-menyen i vinduet Skrivere og telefakser (Printer and Faxes) (Windows XP) eller i vinduet Skrivere (Printers) (Windows 2000) på skriverserversystemet.

    Fjern merkingen for Gi melding når eksterne dokumenter skrives ut (Notify when remote documents are printed) i kategorien Avansert (Advanced), og deretter starter du datamaskinen på nytt.

- Funksjonen for toveiskommunikasjon er deaktivert slik at riktig skriverstatus kanskje ikke kan gjenkjennes.

  Hvis en klientbruker åpner skriverdriveregenskapene og deretter klikker på OK (OK) med avmerkingsboksen Aktiver støtte for toveiskommunikasjon (Enable bidirectional support) i kategorien Porter (Ports) umerket, kan det hende at toveisfunksjonen på skriverserversystemet også deaktiveres.
  Hvis dette skjer, må du merke av for Aktiver støtte for toveiskommunikasjon (Enable bidirectional support) i både skriverserversystemet og klientsystemet.

- Når du skriver ut fra et klientsystem, kan du ikke bruke Forhåndsvisning for Canon IJ.

- Hvis funksjonene i kategorien Vedlikehold (Maintenance) ikke kan konfigureres skikkelig fra et klientsystem, kan de være nedtonet. Hvis dette er tilfellet, endrer du innstillingene fra skriverserveren.

  Når du endrer innstilllingene for skriverserveren, bør du slette ikonet til den delte skriveren fra kliensystemet, og deretter angi de delte innstillingene på nytt i klientsystemet.

## Hvis samme skriverdriver installeres på skriverserversystemet og klientsystemet som lokal skriver

- Funksjonen for nettverks-crawling kan automatisk opprette et nettverksskriverikon på klientsystemet.

Øverst på siden