高级指南 > 故障排除 > 打印机运转但是墨水没有喷出

# 打印机运转但是墨水没有喷出

- 检查1：打印头喷嘴是否堵塞？

  打印喷嘴检查图案以确定打印头喷嘴是否正确地喷出墨水。

  有关喷嘴检查图案打印、打印头清洗和打印头深度清洗的资料，请参阅日常维护。

  - 如果喷嘴检查图案打印不正确：

    执行打印头清洗后，打印并检查喷嘴检查图案。

  - 如果执行两次打印头清洗后问题仍未解决：

    执行打印头深度清洗

    如果执行打印头深度清洗后问题仍未解决，请再次执行深度清洗。

  - 如果执行两次打印头深度清洗后问题仍未解决：

    墨水可能已用完。 更换墨盒(FINE Cartridge)。

- 检查2：墨盒(FINE Cartridge)是否安装正确？

  取出墨盒(FINE Cartridge)，然后重新安装。 重新安装墨盒(FINE Cartridge)可能会改善打印效果。

  另外，检查是否已取下保护胶带(A)。

- 检查3：墨盒(FINE Cartridge)中墨水用完时，请更换新墨盒。

页首