Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De printer aansluiten op een netwerk > Instellingen op de client-pc

# Instellingen op de client-pc

Na het instellen van het afdrukserversysteem, stelt u het clientsysteem in.

De procedure voor het instellen van de clientsystemen is als volgt:

## In Windows Vista

1. Installeer het printerstuurprogramma op de clientsystemen

   Selecteer Aangepaste installatie (Custom Install) als installatiemethode.
   Voor meer informatie over het aansluiten raadpleegt u het hoofdstuk 'De software installeren' in: Aan de slag.

   Opmerking

   - Tijdens de installatie verschijnt een scherm met het verzoek uw printer in te schakelen. Klik op Handmatige selectie (Manual Selection) en selecteer de juiste poort om de installatie te voltooien.

2. Start de wizard

   Selecteer Start -> Netwerk (Network) -> Een printer toevoegen (Add a printer).
   Het venster Printer toevoegen (Add Printer) wordt weergegeven.

3. Voeg een printer toe

   Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen (Add a network, wireless or Bluetooth printer), klik op het pictogram van de printer die u op het afdrukserversysteem als gedeelde printer hebt ingesteld en klik opVolgende (Next).

   Opmerking

   - Als het pictogram van de printer niet wordt weergegeven, controleert u of de printer is aangesloten op de afdrukserver.

   - Het kan enige tijd duren voordat het pictogram van de printer wordt weergegeven.

4. Voltooi de instellingen

   Voer de bewerking uit die wordt beschreven op het scherm en klik op Voltooien (Finish).
   In het venster Printers verschijnt een pictogram voor de gedeelde printer.

   Hiermee hebt u de clientsystemen ingesteld. U kunt de printer nu in het netwerk delen.

## In Windows XP/Windows 2000

1. Installeer het printerstuurprogramma op de clientsystemen

   Selecteer Aangepaste installatie (Custom Install) als installatiemethode.
   Voor meer informatie over het aansluiten raadpleegt u het hoofdstuk 'De software installeren' in: Aan de slag.

   Opmerking

   - Tijdens de installatie verschijnt een scherm met het verzoek uw printer in te schakelen. Klik op Handmatige selectie (Manual Selection) en selecteer de juiste poort om de installatie te voltooien.

2. Start de wizard

   - In Windows XP selecteert u Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Printers en andere hardware (Printers and Other Hardware) -> Printers en faxapparaten (Printers and Faxes) -> Printer toevoegen (Add a printer).

   - In Windows 2000 selecteert u Start -> Instellingen (Settings) -> Printers -> Een printer toevoegen (Add a printer).

   Klik in het venster De wizard Printer toevoegen (Welcome to the Add Printer Wizard) op Volgende (Next).

3. Voeg een printer toe

   Selecteer Netwerkprinter, of een printer die met een andere computer is verbonden (A network printer, or a printer attached to another computer) (Windows XP) of Netwerkprinter (Network printer) (Windows 2000) en klik op Volgende (Next).

   Klik in het venster Geef een printer op (Specify a Printer) (Windows XP) of het venster De printer zoeken (Locate Your Printer) (Windows 2000) op Volgende (Next) en zoek naar het afdrukserversysteem.

   Klik op het pictogram van de printer die u op het afdrukserversysteem als gedeelde printer hebt ingesteld en klik op Volgende (Next).

   Opmerking

   - Als het pictogram van de printer niet wordt weergegeven, controleert u of de printer is aangesloten op de afdrukserver.

4. Voltooi de instellingen

   Voer de bewerking uit die wordt beschreven op het scherm en klik op Voltooien (Finish).
   Het pictogram voor de gedeelde printer wordt gemaakt in het venster Printers en faxapparaten (Printers and Faxes) (Windows XP) of het venster Printers (Windows 2000).

   Hiermee hebt u de clientsystemen ingesteld. U kunt de printer nu in het netwerk delen.

Naar boven