Rozszerzony podręcznik > Drukowanie z komputera > Drukowanie za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości wydruku oraz danych obrazu > Wybieranie ustawienia korekcji kolorów> Optymalne drukowanie danych obrazu

# Optymalne drukowanie danych obrazu

Drukując zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym, czasami można dostrzec różnicę między odcieniami kolorów na wydruku i na zdjęciu bądź na monitorze.
Aby wyniki drukowania były jak najbliższe żądanym odcieniom kolorów, należy wybrać metodę drukowania najlepiej dostosowaną do używanej aplikacji lub celu.

## Zarządzanie kolorami

Urządzenia, takie jak cyfrowe aparaty fotograficzne, skanery, monitory i drukarki, w różny sposób przetwarzają kolory. Zarządzanie kolorami (dopasowywanie kolorów) to metoda określania „kolorów” zależnych od urządzenia w ramach wspólnej przestrzeni kolorów. W systemie Windows system zarządzania kolorem o nazwie ICM jest wbudowany w system operacyjny.
Standardy sRGB i Adobe RGB są powszechnie używane jako wspólne przestrzenie kolorów. Adobe RGB obejmuje szerszą przestrzeń kolorów niż sRGB.

Profile ICC przekształcają „kolory” zależne od urządzenia na kolory wspólnej przestrzeni kolorów.
Korzystając z profilu ICC i zarządzania kolorami, można nakreślić przestrzeń kolorów danych obrazu w ramach obszaru odtwarzania kolorów dostępnego dla drukarki.

## Wybór metody drukowania odpowiedniej dla danych obrazu

Zalecana metoda drukowania zależy od przestrzeni kolorów (Adobe RGB lub sRGB) danych obrazu oraz zastosowanego oprogramowania. Istnieją dwie typowe metody drukowania. Sprawdź przestrzeń kolorów (Adobe RGB lub sRGB) danych obrazu i używane oprogramowanie, a następnie wybierz metodę drukowania odpowiednią dla swoich potrzeb.

- Aby drukować za pomocą technologii Canon Digital Photo Color

  Dane docelowe: Dane sRGB
  Metoda drukowania: Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki

- Aby drukować, korzystając z przestrzeni kolorów danych obrazu

  Dane docelowe: Dane Adobe RGB lub dane sRGB
  Aplikacja: Profil ICC można określić, ale nie trzeba.
  Metoda drukowania: Drukowanie przy użyciu profilów ICC

Góra strony