進階指南 > 疑難排解 > 印表機運行但墨水沒有噴出

# 印表機運行但墨水沒有噴出

- 檢查1：列印頭噴嘴是否堵塞？

  列印噴嘴檢查圖案以確認列印頭噴嘴是否正確地噴出墨水。

  關於噴嘴檢查圖案列印、列印頭清潔和列印頭深度清潔的資料，請參閱日常維護。

  - 若噴嘴檢查圖案列印不正確：

    執行列印頭清潔後，列印並檢查噴嘴檢查圖案。

  - 若執行兩次列印頭清潔後問題仍未解決：

    執行列印頭深度清潔

    若執行列印頭深度清潔後問題仍未解決，請重新嘗試執行列印頭深度清潔。

  - 若執行兩次列印頭深度清潔後問題仍未解決：

    墨水可能用盡。 更換墨盒(FINE Cartridge)。

- 檢查2：墨盒(FINE Cartridge)是否正確安裝？

  取出墨盒(FINE Cartridge)，然後重新安裝。 重新安裝墨盒(FINE Cartridge)可能會改善列印效果。

  另外，請檢查保護膠帶(A)是否已取下。

- 檢查3：墨盒(FINE Cartridge)中墨水用盡時，請更換新的墨盒。

頁首