Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Perawatan Rutin > Apabila Pencetakan Menjadi Buram atau Warna Tidak Sesuai.

# Apabila Pencetakan Menjadi Buram atau Warna Tidak Sesuai.

Apabila hasil cetakan buram atau warna tidak dicetak dengan tepat, mulut semprot kepala cetak (Kartrij FINE) mungkin tersumbat. Ikuti prosedur di bawah ini untuk mencetak pola pemeriksaan mulut semprot, periksa kondisi mulut semprot kepala cetak, kemudian membersihkan Kepala Cetak.

Apabila garis lurus yang tercetak tidak sejajar atau hasil cetakan tidak memuaskan, menyejajarkan Kepala Cetak mungkin dapat meningkatkan kualitas cetakan.

Perhatian Jangan membilas atau menyeka Kartrij FINE. Hal ini akan menyebabkan masalah pada Kartrij FINE.

Catatan Sebelum melakukan perawatan Pastikan bahwa Kartrij FINE tidak kehabisan tinta. Rujuk ke Memeriksa Status Tinta. Pastikan bahwa Kartrij FINE dipasang dengan benar. Rujuk ke Mengganti Kartrij FINE. Pastikan bahwa selotip pelindung oranye telah dibuang dari alas Kartrij FINE.

Apabila lampu Alarm berkedip oranye, rujuk ke "Penyelesaian Masalah" di petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut.

Meningkatkan kualitas cetakan dalam setelan pengandar pencetak dapat meningkatkan hasil cetakan.

Untuk rincian, rujuk ke petunjuk elektronik: Petunjuk Lanjut.

### Apabila Hasil Cetakan Buram Atau Tidak Merata:

> Langkah 1 Rujuk ke Mencetak Pola Pemeriksaan mulut semprot. Rujuk ke Memeriksa Pola Pemeriksaan mulut semprot. |  |
> Apabila pola berbeda: | Setelah membersikan Kepala Cetak, cetak dan periksa pola pemeriksaan mulut semprot.
> Langkah 2 Rujuk ke Membersihkan Kepala Cetak. |
> Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan pembersihan Kepala Cetak dua kali: |  |
> Langkah 3 Rujuk ke Membersihkan Kepala Cetak Tingkat Dalam. |
> Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan pembersihan Kepala Cetak tingkat dalam dua kali: |  |
> Langkah 4 Rujuk ke Mengganti Kartrij FINE. |  |

### Apabila Hasil Cetakan Tidak Merata Seperti Garis Lurus yang Tidak Sejajar:

> Rujuk ke Menyejajarkan Kepala Cetak. |  |

Halaman atas