‏الدليل المتقدم > تغيير إعدادات الطابعة > تغيير إعدادات الطابعة من جهاز الكمبيوتر > تغيير وضع تشغيل الطابعة

# تغيير وضع تشغيل الطابعة

تتيح لك هذه الوظيفة التبديل بين الأوضاع المختلفة لتشغيل الطابعة.

يوضح الإجراء التالي كيفية تغيير إعدادات الطابعة:

## إعدادات مخصصة

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل، ثم انقر فوق الخيار إعدادات مخصصة (Custom Settings) في علامة التبويب الصيانة (Maintenance).

   يتم فتح مربع الحوار إعدادات مخصصة (Custom Settings).

   ملاحظة

   - إذا كانت الطابعة في وضع إيقاف التشغيل أو كانت ميزة الاتصال ثنائي الاتجاه معطلة، فقد تظهر رسالة بسبب عدم تمكن جهاز الكمبيوتر من تجميع بيانات حالة الطابعة.
     في حالة حدوث ذلك، انقر فوق موافق (OK) لعرض أحدث الإعدادات المحددة في جهاز الكمبيوتر.

3. في حالة الضرورة، قم باستكمال الإعدادات التالية:

   وقت انتظار جفاف الحبر

     يمكنك تعيين زمن سكون الطابعة حتى تبدأ طباعة الصفحة التالية. يؤدي تحريك مربع التمرير جهة اليسار إلى زيادة وقت الإيقاف المؤقت، بينما يؤدي تحريكه جهة اليمين إلى تقليل هذا الوقت.
     في حالة وجود بقع بالورقة نظرًا لإخراج الصفحة التالية قبل جفاف الحبر بالصفحة المطبوعة، قم بزيادة وقت انتظار جفاف الحبر.
     يؤدي تقليل وقت انتظار جفاف الحبر إلى زيادة سرعة الطباعة.

4. إرسال الإعدادات

   انقر فوق إرسال (Send). عند ظهور رسالة التأكيد، انقر فوق موافق (OK).

   يتم تشغيل الطابعة فيما بعد باستخدام الوضع الذي تم التغيير إليه.

أعلى الصفحة