คำแนะนำขั้นสูง > การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ > การพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นๆ > การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการพิมพ์และการแก้ไขข้อมูลภาพ > กำหนดการแก้ไขสี > การปรับแต่งสีด้วยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

# การปรับแต่งสีด้วยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันการแก้ไขของสีของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์ข้อมูล sRGB ด้วยสีอ่อน ซึ่งเป็น บุคคลมากที่สุดชอบมากกว่า (ด้วยวิธีใช้ Canon Digital Photo Color)

ขั้นตอนในการปรับแต่งสีด้วยเครื่องพิมพ์มีดังต่อไปนี้

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. เลือกชนิดสื่อสิ่งพิมพ์

   เลือกชนิดกระดาษที่ป้อนในเครื่องพิมพ์จากลิสต์ ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ บนแท็บ หลัก

3. เลือกคุณภาพการพิมพ์

   เลือก สูง มาตราฐาน หรือ เร็ว สำหรับ คุณภาพการพิมพ์

4. เลือกการปรับสีด้วยตัวเอง

   เลือก ด้วยตัวเอง สำหรับ สี/ความเข้ม แล้วคลิก ตั้งค่า...
   ไดอะล็อกบ็อกซ์ การปรับสีด้วยตัวเอง จะเปิดขึ้น

5. เลือกการแก้ไขสี

   คลิกแท็บ การจับคู่ และเลือก ปรับด้วยไดรเวอร์ สำหรับ การแก้ไขสี

6. ตั้งค่ารายการอื่นๆ

   หากจำเป็น คลิกแท็บ การปรับแต่งสี และปรับความสมดุลของสี สีฟ้า สีบานเย็น สีเหลือง และปรับ ความสว่าง ความเข้ม และการตั้งค่า ความคมชัด แล้วคลิก ตกลง

7. ให้ทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

   คลิก ตกลง บนแท็บ หลัก
   เมื่อคุณปฏิบัติการพิมพ์ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะการปรับแต่งสีขณะที่การพิมพ์ข้อมูล

## ดูเพิ่มเติม

การเลือกจับคู่ระดับคุณภาพการพิมพ์และวิธีการทำครึ่งสี

กำหนดการแก้ไขสี

การปรับความสมดุลของสี

การปรับแต่งความสว่าง

การปรับแต่งความเข้ม

การปรับแต่งความคมชัด

ด้านบน