Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα > Τακτική συντήρηση > Όταν η εκτύπωση είναι αχνή ή τα χρώματα δεν είναι σωστά

# Όταν η εκτύπωση είναι αποχρωματισμένη ή τα χρώματα δεν είναι σωστά

Αν τα αποτελέσματα εκτύπωσης είναι θολά ή τα χρώματα δεν εκτυπώνονται σωστά, πιθανότατα έχουν φράξει τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης (φυσίγγια FINE). Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων, να ελέγξετε την κατάσταση των ακροφυσίων και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.

Αν οι εκτυπωμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες ή τα αποτελέσματα της εκτύπωσης είναι για κάποιον άλλο λόγο μη ικανοποιητικά, η ρύθμιση της θέσης της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα εκτύπωσης.

Προσοχή Μην ξεπλένετε ή σκουπίζετε τα φυσίγγια FINE. Μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στα φυσίγγια FINE.

Σημείωση Πριν από τη συντήρηση Βεβαιωθείτε ότι η μελάνη του φυσιγγίου FINE δεν έχει εξαντληθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της κατάστασης μελάνης. Βεβαιωθείτε ότι τα φυσίγγια FINE έχουν εγκατασταθεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση του φυσιγγίου FINE.

Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η πορτοκαλί προστατευτική ταινία από το κάτω μέρος κάθε φυσιγγίου FINE.

Αν η λυχνία [Alarm] (Ένδειξη προσοχής) αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, ανατρέξτε στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο: Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους.

Η αύξηση της ποιότητας εκτύπωσης στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα της εκτύπωσης.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο: Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους.

### Όταν τα αποτελέσματα της εκτύπωσης είναι θολά ή ανομοιόμορφα:

> Βήμα 1 Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εξέταση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων. |  |
> Αν το μοτίβο δεν είναι ολοκληρωμένο: | Μετά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, εκτυπώστε και ελέγξτε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.
> Βήμα 2 Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης. |
> Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί αφού πραγματοποιήσετε καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης δυο φορές: |  |
> Βήμα 3 Ανατρέξτε στην ενότητα Βαθύς καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης. |
> Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί αφού πραγματοποιήσετε βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης δυο φορές: |  |
> Βήμα 4 Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση του φυσιγγίου FINE. |  |

### Όταν τα αποτελέσματα της εκτύπωσης δεν είναι ομοιόμορφα, π.χ. οι γραμμές δεν εκτυπώνονται ευθυγραμμισμένες:

> Ανατρέξτε στην ενότητα Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης. |  |

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας