Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Düzenli Bakım > Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda > Yazıcı Kafası Hizalama

### Yazıcı Kafası Hizalama

Yazdırılan düz çizgiler yanlış hizalanmışsa veya yazdırma sonuçları başka bir nedenden dolayı düzgün değilse, yazıcı kafasının konumunu ayarlayın.

Aşağıdakileri hazırlamanız gerekir: A4 veya Letter boyutunda bir sayfa düz kağıt

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.

Kağıt kalınlığı kolunu sola ayarlayın. Bkz. Önden Görünüm.

1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

Bkz. Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu (Windows) Açma.

1. Yazıcı kafası hizalama desenini yazdırın.

(1) Bakım (Maintenance) sekmesini tıklatın.

(2) Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Yazıcı kafası hizalama deseni yazdırılacaktır. Yazdırma devam ederken Ön Kapağı açmayın. Yazdırma yaklaşık 3 dakikada tamamlanır.

(4) Aşağıdaki desen yazdırıldıktan sonra, düzgün yazdırıldığından emin olun ve Evet (Yes) seçeneğini tıklatın.

1. Yazıcı kafası konumunu ayarlayın.

(1) Çıktıyı inceleyin ve en az göze çarpan çizgilerin bulunduğu sütun A’daki desen sayısını seçin.

Not En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan beyaz çizgileri oluşturan ayarı seçin.

(A) En az göze çarpan dikey beyaz çizgiler

(B) Göze çarpan dikey beyaz çizgiler

(C) Daha az göze çarpan yatay beyaz çizgiler

(D) Göze çarpan yatay beyaz çizgiler

(2) Sütun L için desen sayısını seçmeyi tamamlamadan önce yordamı tekrarlayın ve OK seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.

Kağıt kalınlığı kolunu sola ayarlayın. Bkz. Önden Görünüm.

1. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.

Bkz. Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Uygulamasını Açma.

1. Yazıcı kafası hizalama desenini yazdırın.

(1) Açılan menüde Test Yazdırması (Test Print) seçeneğini belirleyin.

(2) Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Yazıcı kafası hizalama deseni yazdırılacaktır. Yazdırma devam ederken Ön Kapağı açmayın. Yazdırma yaklaşık 3 dakikada tamamlanır.

1. Yazıcı kafası konumunu ayarlayın.

(1) Çıktıyı inceleyin ve en az göze çarpan çizgilerin bulunduğu sütun A’daki desen sayısını seçin.

Not En iyi deseni seçmek zorsa, seçildiğinde en az göze çarpan beyaz çizgileri oluşturan ayarı seçin.

(A) En az göze çarpan dikey beyaz çizgiler

(B) Göze çarpan dikey beyaz çizgiler

(C) Daha az göze çarpan yatay beyaz çizgiler

(D) Göze çarpan yatay beyaz çizgiler

(2) Sütun L için desen sayısını seçmeyi tamamlamadan önce yordamı tekrarlayın ve Gönder (Send) seçeneğini tıklatın.

Sayfa başına dön