Bővített felhasználói kézikönyv > Hibaelhárítás > A nyomtató működik, de nem adagol festéket

# A nyomtató működik, de nem adagol festéket

- 1. ellenőrzés: Eltömődtek a nyomtatófej fúvókái?

  A fúvókaellenőrző minta kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatófej fúvókái megfelelően juttatják-e a tintát a papírra.

  További tájékoztatást találhat a fúvókaellenőrző minta kinyomtatásáról, a nyomtatófej tisztításáról és a nyomtatófej fokozott tisztításáról a Rendszeres karbantartás című részben.

  - Ha a fúvókaellenőrző minta nem nyomtatható ki hibátlanul

    A nyomtatófej tisztítását követően nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát, majd vizsgálja meg a mintát.

  - Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri tisztítása sem oldja meg

    Végezze el a nyomtatófej alapos tisztítását

    Ha a probléma a nyomtatófej alapos tisztítása után sem szűnik meg, próbálja végigcsinálni még egyszer.

  - Ha a probléma a nyomtatófej kétszeri alapos tisztítása után sem szűnik meg

    Lehet, hogy kifogyott a tinta. Cserélje ki a FINE patront.

- 2. ellenőrzés: A FINE patron megfelelően van telepítve?

  Távolítsa el a FINE patront, majd helyezze be újra. A nyomtatás eredménye javulhat, ha újratelepíti a FINE patront.

  Ellenőrizze, hogy a védőszalag (A) el lett távolítva.

- 3. ellenőrzés: Ha a FINE patronból kifogyott a tinta, cserélje ki a patront.

A lap tetejére