คำแนะนำขั้นสูง > การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ > การพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นๆ > วิธีการพิมพ์แบบต่างๆ > การกำหนดจำนวนชุดและลำดับการพิมพ์

# การกำหนดจำนวนชุดและลำดับการพิมพ์

การตั้งค่ามาตราฐาน | พิมพ์จากหน้าสุดท้าย
เรียงชุด | พิมพ์จากหน้าสุดท้าย + เรียงชุด

ขั้นตอนในการกำหนดจำนวนชุดและลำดับการพิมพ์มีดังต่อไปนี้

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. ระบุจำนวนของชุดสำเนาที่จะพิมพ์

   สำหรับ จำนวนชุด บนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ระบุจำนวนของชุดสำเนาที่จะพิมพ์

3. ระบุลำดับการพิมพ์

   เลือกเช็คบ็อกซ์นี้ พิมพ์จากหน้าสุดท้าย หากคุณต้องการพิมพ์จากหน้าสุดท้ายเป็นลำดับ หากคุณเลือกดังนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมาเรียงหน้ากระดาษใหม่อีกเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว

4. ตั้งค่าการพิมพ์เรียงชุดขณะที่คุณการกำหนดจำนวนชุดมากหลายในกล่อง จำนวนชุด

   เลือกเช็คบ็อกซ์ เรียงชุด หากคุณการกำหนดจำนวนชุดมากหลายอยู่ร่วมกัน
   ไม่เลือกเช็คบ็อกซ์นี้เพื่อจัดพิมพ์ทุกหน้าโดยรวมหน้าที่มีหมายเลขหน้าเดียวกันเป็นชุด

5. ให้ทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

   คลิก ตกลง
   จำนวนชุดที่ระบุจะถูกพิมพ์โดยใช้ลำดับการพิมพ์ที่ระบุไว้

ข้อสำคัญ

- หากแอพพลิเคชั่นของท่านมีฟังก์ชันที่เหมือนกับ ให้จัดทำการตั้งค่าด้วยแอพพลิเคชั่นนั้น หากท่านกำหนดจำนวนชุดและลำดับการพิมพ์ด้วยทั้งแอพพลิเคชั่นและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์นี้ จำนวนชุดอาจจะถูกเพิ่มจำนวนเท่าตัวด้วยการตั้งค่าสองหรือลำดับการพิมพ์ที่ระบุไว้อาจจะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่

- พิมพ์จากหน้าสุดท้าย และ เรียงชุด จะปรากฏเป็นแถบสีเทาและไม่สามารถเลือกได้หาก การพิมพ์หนังสือ ถูกเลือกสำหรับ เค้าโครงหน้า

- พิมพ์จากหน้าสุดท้าย จะปรากฏเป็นแถบสีเทาและไม่สามารถเลือกได้ หาก การพิมพ์โปสเตอร์ เลือกสำหรับ เค้าโครงหน้า

หมายเหตุ

- โดยการตั้งค่าทั้ง พิมพ์จากหน้าสุดท้าย และ เรียงชุด คุณสามารถดำเนินการพิมพ์เพื่อที่ว่ากระดาษถูกเรียงทีละชุดโดยเริ่มพิมพ์จากหน้าสุดท้าย
  การตั้งค่าเหล่านี้สามารถใช้ในการจับคู่ด้วย การพิมพ์ไร้ขอบ การพิมพ์ขนาดปกติ การพิมพ์ตามขนาดหน้า การพิมพ์เปลี่ยนขนาด การพิมพ์เค้าโครงหน้า และ การพิมพ์ทั้งสองหน้า

ด้านบน