Bővített felhasználói kézikönyv > Függelék > Nyomtatási terület

# Nyomtatási terület

A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében a nyomtató a hordozó minden szélén üresen hagy egy keskeny szegélyt (margót). A tulajdonképpeni nyomtatható felület a margókon belüli terület.

Javasolt nyomtatási terület : A Canon azt javasolja, hogy ezen a területen belülre nyomtasson.

Nyomtatható terület : Erre a területre lehet a nyomtatóval nyomtatni.

Ez azonban befolyásolhatja a nyomtatási minőséget és a papíradagolás pontosságát.

megjegyzés

- Szegély nélküli nyomtatás

  - A szegély nélküli nyomtatás segítségével margók nélkül nyomtathat.

  - A szegély nélküli nyomtatásnál a széleken némi levágás fordulhat elő, mivel a képet a készülék felnagyítja, hogy a teljes oldalt kitöltse.

    A Szegély nélküli nyomtatás funkcióval a következő típusú papírokat lehet használni.

    - [Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501/Fényes fotópapír, "Mindennapi használatra" GP-501]

    - [Photo Paper Glossy GP-502/Fényes fotópapír GP-502]

    - [Photo Paper Plus Semi-Gloss SG-201/Extra félfényes fotópapír SG-201]

    - [Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Fotópapír plusz fényes II PP-201]

    - [Photo Paper Pro II PR-201/Fotópapír Pro II PR-201]

    - [Matte Photo Paper MP-101/Matt fotópapír MP-101]

    Ha más típusú papírral használja a Szegély nélküli nyomtatási funkciót, a nyomtatás minősége jelentősen csökkenhet és/vagy a nyomatokon eltérő színárnyalatok jelenhetnek meg.

    A Szegély nélküli nyomtatási funkció normál papír használatával gyengébb minőségű nyomatokat eredményez. Ezeket csak próbanyomtatáshoz használja.

  - A papír típusától függően azonban előfordulhat, hogy a Szegély nélküli nyomtatás miatt a papír alsó és felső részén a nyomtatási minőség gyengébb lesz, vagy ezeken a részeken elkenődik a festék.

Letter és Legal méretek

[Envelopes/Boríték] hordozók

Letter, Legal, illetve Boríték mérettől eltérő méretek

A lap tetejére