คำแนะนำขั้นสูง > การบำรุงรักษา > การปฏิบัติการบำรุงรักษาจากคอมพิวเตอร์ > การทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์

# การทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชันการทำความสะอาดแผ่นด้านล่างสามารถให้คุณป้องกันรอยเปื้อนเปรอะที่ด้านหลังกระดาษ ทำความสะอาดแผ่นด้านล่างก่อนที่คุณจะทำการพิมพ์แบบสองหน้า
และดำเนินการทำความสะอาดแผ่นด้านล่างหากรอยเปื้อนเปรอะที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ข้อมูลการพิมพ์ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ออกมา

ขั้นตอนในการทำความสะอาดแผ่นด้านล่างมีดังต่อไปนี้

## การทำความสะอาดแผ่นด้านล่าง

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. คลิก การทำความสะอาดแผ่นด้านล่าง บนแท็บ การบำรุงรักษา

   ไดอะล็อกบ็อกซ์ การทำความสะอาดแผ่นด้านล่าง จะปรากฏขึ้น

3. ป้อนกระดาษในเครื่องพิมพ์

   ทำดังที่ได้อธิบายในไดอะล็อกบ็อกซ์ ให้พับกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือ Letter แบ่งครึ่งในแนวนอน จากนั้นคลี่กระดาษออก
   ใส่กระดาษเข้าไปในเทรย์ด้านหลังตามทิศทางแนวตั้งโดยใช้ยอดของกระดาษที่พับหันคว่ำลง

4. ปฏิบัติการทำความสะอาดแผ่นด้านล่าง

   ให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และคลิก ปฏิบัติ
   การทำความสะอาดแผ่นด้านล่างจะเริ่มต้น

ด้านบน