高级指南 > 从计算机中打印 > 使用其他应用程序软件打印 > 更改打印质量及修正图像数据 > 指定色彩修正

# 指定色彩修正

您可以指定适合要打印的文档类型的色彩修正方法。
通常，打印机驱动程序通过使用Canon数码照片色彩来调节色彩，以使用大众喜爱的色彩打印数据。 此方法适用于打印sRGB数据。

如果想要有效地使用sRGB或Adobe RGB数据的色彩空间进行打印，请选择ICM。 如果想要使用应用程序软件指定ICC配置文件，请选择无。

指定色彩修正的步骤如下：

1. 打开打印机驱动程序设置窗口

2. 选择手动色彩调节

   在主要选项卡上，将色彩/浓度选择为手动，然后单击设置...。

   手动色彩调节对话框打开。

3. 选择色彩修正

   单击匹配选项卡，从以下设置中选择适合您的目的的色彩修正设置，然后单击确定。

   驱动校正

     通过使用Canon数码照片色彩，您可以使用大众喜爱的色彩打印sRGB数据。
     驱动校正是色彩修正的默认设置。

   ICM

     您可以有效使用sRGB或Adobe RGB数据的色彩空间进行打印。

   无

     打印机驱动程序不执行色彩调整。 如果在应用程序软件中指定单独创建的配置文件或专用于Canon纸张的配置文件以打印数据，请选择此值。

4. 完成设置

   单击主要选项卡上的确定。
   当执行打印时，将以指定的色彩调整方法打印数据。

重要事项

- 如果在应用程序软件中禁用ICM，则色彩修正中的ICM不可用 打印机可能无法正确打印图像数据。

- 当选中了主要选项卡上的灰度打印复选框时，色彩修正将显示为灰色且不可用。

## 相关主题

图像数据最佳化照片打印

使用打印机驱动程序调整色彩

使用ICC配置文件进行打印

页首