高级指南 > 附录 > 打印区域

# 打印区域

为确保最佳打印质量，打印机可以沿介质的每一边缘留有边距。 实际可打印的区域为这些边距之内的区域。

推荐的打印区域： Canon推荐在此区域内打印。

可打印区域： 可以打印的区域。

但是，在这个区域打印会降低打印质量或送纸精度。

注释

- 无边距打印

  - 通过选择无边距打印选项，可进行没有边距的打印。

  - 执行无边距打印时，打印出的图像被放大以填充整个页面，因此图像边缘可能被裁去少许内容。

    对于无边距打印，请使用以下纸张。

    - GP-501光面照相纸“Everday Use”

    - GP-502光面照相纸

    - SG-201亚高光泽照片纸

    - PP-201高级光面照片纸 II

    - PR-201专业照片纸 II

    - MP-101无光泽照片纸

    在任何其他类型的纸张上执行无边距打印，可能会明显降低打印质量和/或导致打印输出变色。

    在普通纸上执行无边距打印，可能导致打印输出的质量降低。 仅限测试打印时使用普通纸。

  - 根据纸张类型，无边距打印可能降低纸张上边缘和下边缘处的打印质量，或造成这些部分出现污迹。

Letter、Legal

信封

除Letter、Legal、信封以外的其他尺寸

页首