Guia Avançado > Manutenção > Executando a Manutenção de um Computador > Limpando o Interior da Impressora

# Limpando o Interior da Impressora

A função de limpeza da placa inferior evita que o verso de uma folha de papel fique manchado. Faça a limpeza da placa inferior antes da impressão duplex.
Faça também a limpeza da placa inferior se surgirem manchas de tinta na página impressa que não tenham sido causadas pelos dados de impressão.

O procedimento para fazer a limpeza da placa inferior é o seguinte:

## Limpeza da Placa Inferior

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Na guia Manutenção (Maintenance), clique em Limpeza da Placa Inferior (Bottom Plate Cleaning)

   A caixa de diálogo Limpeza da Placa Inferior (Bottom Plate Cleaning) é exibida.

3. Coloque papel na impressora

   Conforme indicado na caixa de diálogo, dobre a folha de papel comum de formato A4 ou Letter ao meio, no sentido horizontal e desdobre a folha.
   Coloque o papel na bandeja traseira na orientação retrato, com o vinco da dobra voltado para baixo.

4. Faça a limpeza da placa inferior

   Verifique se a impressora está ligada e clique em Executar (Execute).
   É iniciada a limpeza da placa inferior.

Topo da página