Guia Avançado > Imprimindo de um Computador > Imprimindo com Outro Software > Alterando a Qualidade de Impressão e Corrigindo Dados de Imagem > Especificando a Correção de Cores

# Especificando a Correção de Cores

É possível especificar o método de correção de cores que corresponde ao tipo de documento a ser impresso.
Normalmente, o driver da impressora ajusta as cores utilizando a função Canon Digital Photo Color para que os dados sejam impressos com as cores de tinta que a maioria das pessoas prefere. Esse método é adequado para impressão de dados sRGB.

Se você quiser imprimir utilizando de modo eficaz o espaço de cor dos dados sRGB ou Adobe RGB, selecione ICM. Para utilizar um software para especificar um perfil ICC, selecione Nenhum (None).

O procedimento para especificar a correção de cores é o seguinte:

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o ajuste de cores manual

   Na guia Principal (Main), selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...).

   A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

3. Selecione a correção de cores

   Clique na guia Correspondência (Matching), selecione um dos seguintes valores de Correção de Cores (Color Correction) e clique em OK.

   Correspondência do Driver

     Utilizando a Canon Digital Photo Color, você pode imprimir dados sRGB com tintas coloridas que a maioria das pessoas prefere.
     Correspondência do Driver (Driver Matching) é a configuração padrão para Correção de Cores (Color Correction).

   ICM

     Você pode imprimir utilizando de modo eficaz o espaço de cor dos dados sRGB ou Adobe RGB.

   Nenhum

     O driver da impressora não executa ajuste de cores. Selecione esse valor caso esteja especificando um perfil criado individualmente ou um perfil para papel Canon especial em um software para imprimir dados.

4. Conclua a configuração

   Clique em OK na guia Principal (Main).
   Ao imprimir, os dados serão impressos com o método de ajuste de cores especificado.

Importante

- Se o ICM estiver desativado no software, a opção ICM não estará disponível para Correção de Cores (Color Correction) e a impressora talvez não consiga imprimir os dados da imagem corretamente.

- Quando a caixa de seleção Imprimir em Escala de Cinza (Grayscale Printing) da guia Principal (Main) estiver marcada, a opção Correção de Cores (Color Correction) será exibida acinzentada e não estará disponível.

## Tópicos Relacionados

Impressão Fotográfica Otimizada de Dados de Imagem

Ajustando as Cores com o Driver da Impressora

Imprimindo com Perfis ICC

Topo da página