คำแนะนำขั้นสูง > การแก้ไขปัญหา > ผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ > สีไม่ชัดเจน

# สีไม่ชัดเจน

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 1: เปิดใช้ส่วนแก้ไขสี

  เมื่อทำการจัดพิมพ์ภาพถ่ายหรือภาพกราฟฟิก ให้เปิดระบบแก้ไขสีในไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดพิมพ์สี

    เลือก Vivid Photo จาก เอฟเฟกต์ ในไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

    เลือก ตัวเลือกสี จากเมนูป๊อปอัพในไดอะลอกบ็อกซ์พิมพ์ จากนั้นเลือก Vivid Photo จาก โหมดสี
    สำหรับ Mac OS X v 10.4.x หรือ Mac OS X v 10.3.9 เลือก Special Effects จากไดอะลอกบ็อกซ์ Print จากนั้นเลือก Vivid Photo

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 2: ติดตั้งคาร์ทริด FINE ถูกต้องหรือไม่

  นำคาร์ทริด FINE ออก จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง ผลการพิมพ์อาจดีขึ้นหลังติดตั้งคาร์ทริด FINE ใหม่

  ตรวจสอบด้วยว่านำเทปป้องกัน (A) ออกแล้วหรือไม่

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 3: เมื่อคาร์ทริด FINE หมึกหมด ให้เปลี่ยนคาร์ทริดชุดใหม่

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 4: พิมพ์รูปแบบตรวจหัวฉีดได้ถูกต้องหรือไม่

  พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อตรวจว่าหมึกพ่นจ่ายจากหัวพิมพ์อย่างถูกต้องหรือไม่

  ดูรายละเอียดการพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ การทำความสะอาดหัวพิมพ์ และการทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดได้จาก การบำรุงรักษาตามปกติ

  - หากรูปแบบตรวจหัวพิมพ์พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง:

    หลังดำเนินการล้างหัวพิมพ์ ให้พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์และตรวจผลงานพิมพ์ที่ได้

  - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์แล้วสองครั้ง:

    ทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียด

    หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียดแล้ว ให้ลองทำการล้างหัวพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

  - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียดแล้วสองครั้ง:

    หมึกอาจจะหมดแล้ว เปลี่ยนคาร์ทริด FINE

หมายเหตุ

- สีที่จัดพิมพ์ออกมาอาจไม่ตรงกับสีที่หน้าจอเนื่องจากข้อแตกต่างพื้นฐานในการแสดงผลสี การตั้งค่าควบคุมสีและความแตกต่างของสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อสีที่ปรากฏบนหน้าจอ

ด้านบนของหน้า