‏الدليل المتقدم > الطباعة من جهاز كمبيوتر > الطباعة باستخدام برامج تطبيقية أخرى > تغيير جودة الطباعة وتصحيح بيانات الصورة > تحديد تصحيح الألوان > الطباعة باستخدام ملفات تعريف ICC

# الطباعة باستخدام ملفات تعريف ICC

إذا كانت بيانات الصورة لها ملف تعريف ICC محدد، يمكن استخدام مساحة الألوان (Adobe RGB أو sRGB) للبيانات عند الطباعة بصورة فعالة.

ويختلف إجراء إعداد برنامج تشغيل الطابعة باختلاف البرنامج التطبيقي المستخدَم للطباعة.

## طباعة بيانات الصورة من البرنامج التطبيقي الذي يمكنه تحديد ملف تعريف ICC

عند استخدام برنامج Adobe Photoshop أو Canon Digital Photo Professional أو أي برنامج كمبيوتر آخر يمكن من خلاله تحديد ملف تعريف ICC، يمكن استخدام نظام إدارة الألوان (ICM) الموجود في أنظمة تشغيل Windows عند طباعة البيانات. ويمكنك طباعة نتائج التحرير والتنقيح للبرنامج التطبيقي من خلال الاستخدام الفعال لمساحة الألوان لملف تعريف ICC الذي تم تحديده لبيانات الصورة.

لاستخدام طريقة الطباعة هذه، يجب أولاً استخدام برنامج تطبيقي لتحديد ملف تعريف ICC في بيانات الصورة. للحصول على إرشادات حول تحديد ملف تعريف ICC في أحد البرامج التطبيقية، راجع دليل البرنامج التطبيقي الذي تستخدمه.

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تحديد نوع الوسائط

   حدد نوع الورق الذي تم تحميله في الطابعة من القائمة نوع الوسائط (Media Type) في علامة التبويب ‏إعدادات رئيسية (Main).

3. تحديد جودة الطباعة

   حدد ‏عالية (High) أو ‏قياسية (Standard) أو ‏سريعة (Fast) للإعداد جودة الطباعة (Print Quality).

4. تحديد الضبط اليدوي للألوان

   حدد يدوي (Manual) للخيار اللون/الكثافة (Color/Intensity)، ثم انقر فوق ‏تعيين... (Set...).
   يتم فتح مربع الحوار ضبط الألوان اليدوي (Manual Color Adjustment).

5. تحديد تصحيح الألوان

   انقر فوق علامة التبويب مطابقة (Matching)، ثم حدد ICM للخيار تصحيح الألوان (Color Correction).

6. تحديد عناصر أخرى

   في حالة الضرورة، انقر فوق علامة التبويب ضبط الألوان (Color Adjustment)، ثم قم بضبط توازن اللون ‏سماوي (Cyan) واللون الأرجواني (Magenta) واللون أصفر (Yellow)، ثم قم بضبط إعدادات السطوع (Brightness) والكثافة (Intensity) والتباين (Contrast)، ثم انقر فوق ‏موافق (OK).

7. استكمال إعداد الجهاز

   انقر فوق موافق (OK) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main).
   عند تنفيذ الطباعة، تستخدم الطابعة مساحة الألوان الخاصة ببيانات الصورة.

هام

- في حالة قيامك بطباعة صورة عن طريق تحديد ملف تعريف تم إنشاؤه منفردًا أو ملف تعريف لورق Canon الخاص في برنامج تطبيقي؛ حدد الخيار لاشيء (None) من القائمة تصحيح الألوان (Color Correction) في برنامج تشغيل الطابعة.

## طباعة بيانات الصورة من البرنامج التطبيقي الذي لا يمكنه تحديد ملف تعريف ICC

عند الطباعة من برنامج تطبيقي لا يسمح بتحديد ملف تعريف ICC، حدد ملف تعريف ICC في إعدادات الطباعة لبرنامج تشغيل الطابعة ثم قم بطباعة البيانات. عند طباعة بيانات Adobe RGB، يمكن طباعة البيانات باستخدام مساحة ألوان Adobe RGB حتى لو لم يكن البرنامج التطبيقي يدعم Adobe RGB.

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تحديد نوع الوسائط

   حدد نوع الورق الذي تم تحميله في الطابعة من القائمة نوع الوسائط (Media Type) في علامة التبويب‏إعدادات رئيسية (Main).

3. تحديد جودة الطباعة

   حدد ‏عالية (High) أو ‏قياسية (Standard) أو ‏سريعة (Fast) للإعداد جودة الطباعة (Print Quality).

4. تحديد الضبط اليدوي للألوان

   حدد يدوي (Manual) للخيار اللون/الكثافة (Color/Intensity)، ثم انقر فوق ‏تعيين... (Set...).
   يتم فتح مربع حوار ضبط الألوان اليدوي (Manual Color Adjustment).

5. تحديد تصحيح الألوان

   انقر فوق علامة التبويب مطابقة (Matching)، ثم حدد ICM للخيار ‏تصحيح الألوان (Color Correction).

6. تحديد ملف تعريف الإدخال

   حدد ملف تعريف الإدخال (Input Profile) الذي يتوافق مع مساحة الألوان الخاصة ببيانات الصورة.

   - بالنسبة لبيانات sRGB أو البيانات بدون ملف تعريف ICC:

     حدد الخيار قياسية (Standard).

   - بالنسبة لبيانات Adobe RGB:

     حدد الخيار Adobe RGB (1998).

   هام

   - في حالة تحديد البرنامج التطبيقي لأحد ملفات تعريف الإدخال، يصبح إعداد ملف تعريف الإدخال لبرنامج تشغيل الطابعة غير صالح.

   - إذا لم يكن لديك ملفات تعريف ICC مثبتة في جهاز الكمبيوتر، فلن يتم عرض Adobe RGB (1998) على الشاشة. يمكنك تثبيت ملفات تعريف ICC من [Setup CD-ROM/القرص المضغوط الخاص بالإعداد] الذي تم توفيره مع الطابعة.

7. تحديد عناصر أخرى

   في حالة الضرورة، انقر فوق علامة التبويب ضبط الألوان (Color Adjustment)، ثم قم بضبط توازن اللون ‏سماوي (Cyan) واللون الأرجواني (Magenta) واللون أصفر (Yellow)، ثم قم بضبط إعدادات السطوع (Brightness) والكثافة (Intensity) والتباين (Contrast)، ثم انقر فوق ‏موافق (OK).

8. استكمال إعداد الجهاز

   انقر فوق موافق (OK) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main).
   عند تنفيذ الطباعة، تتم طباعة البيانات باستخدام مساحة الألوان لبيانات الصورة المحددة.

## موضوعات ذات صلة

تحديد مجموعة من مستويات جودة الطباعة مع أحد أساليب الألوان النصفية

تحديد تصحيح الألوان

ضبط توازن الألوان

ضبط السطوع

ضبط الكثافة

ضبط التباين

أعلى الصفحة