الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > توقف الطباعة قبل اكتمال المهمة

# توقف الطباعة قبل اكتمال المهمة

- الفحص رقم 1: هل استمرت الطابعة في الطباعة بشكل متواصل لفترة طويلة?

  إذا استمرت الطابعة في الطباعة بشكل متواصل لفترة طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة رأس الطباعة. لحماية رأس الطباعة، قد تتوقف الطابعة عن الطباعة عند أحد فواصل السطور لفترة من الوقت، ثم تستأنف الطباعة.

  في هذه الحالة، قم بإيقاف جلسة الطباعة في الوقت المناسب، ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

  بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الطابعة تقوم بطباعة رسومات أو صور فوتوغرافية ذات ألوان كثيفة بشكل متواصل لفترة طويلة، فقد تتوقف الطابعة عن الطباعة لحماية رأس الطباعة. وفي هذه الحالة، لن يتم استئناف الطباعة تلقائيًا. قم بإيقاف تشغيل الطابعة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

  تنبيه

  - قد ترتفع درجة حرارة رأس الطباعة والمنطقة المحيطة داخل الطابعة. لا تلمس أبدًا رأس الطباعة أو المكونات المجاورة.

- الفحص رقم 2: هل تم تحميل الورق?

  تأكد من تحميل الورق في الدرج الخلفي.

  عند نفاد الورق من الطابعة، قم بتحميل الورق.

- الفحص رقم 3: هل تحتوي المستندات المطلوب طباعتها على كثير من الصور الفوتوغرافية أو الرسومات التوضيحية?

  تحتاج طباعة البيانات كبيرة الحجم مثل الصور الفوتوغرافية أو الرسومات إلى وقت طويل لكي تتم معالجتها بواسطة الطابعة والكمبيوتر، حيث تبدو الطابعة في هذه الفترة وكأنها متوقفة عن العمل.

  بالإضافة إلى ذلك، وعند طباعة بيانات تستخدم كمية كبيرة من الحبر على [plain paper/ورق عادي] بشكل متواصل، قد تتوقف الطابعة عن العمل مؤقتًا. وفي الحالتين، انتظر حتى انتهاء العملية.

  ملاحظة

  - إذا كنت تقوم بطباعة مستند يحتوي على منطقة طباعة كبيرة أو طباعة نُسخ متعددة لمستند، فقد تتوقف الطباعة مؤقتًا للسماح بجفاف الحبر.

أعلى الصفحة