الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > نتائج الطباعة غبر مُرضية > الخطوط غير متوازية

# الخطوط غير متوازية

- الفحص رقم 1: هل قمت بالتأكد من إعدادات جودة الورق والطباعة?

  نتائج الطباعة غير مُرضية

- الفحص رقم 2: قم بمحاذاة رأس الطباعة

  إذا لم تكن قد قمت بمحاذاة رأس الطباعة بعد التركيب، قد تتم طباعة السطور المستقيمة بدون محاذاة.

  الصيانة الدورية

- الفحص رقم 3: هل حجم بيانات الطباعة كبير جدًا?

  انقر فوق خيارات الطباعة (Print Options) في ورقة إعداد الصفحة (Page Setup). ثم حدد خانة الاختيار منع فقد بيانات الطباعة (Prevent loss of print data) في مربع الحوار المعروض.

- الفحص رقم 4: هل تم استخدام وظيفة طباعة تخطيط الصفحة أو وظيفة الطباعة مع مراعاة هامش التجليد?

  عند الطباعة باستخدام وظيفة طباعة تخطيط الصفحة أو وظيفة الطباعة مع مراعاة هامش التجليد، قد لا تتم طباعة السطور الدقيقة. حاول زيادة سمك السطور في المستند.

أعلى الصفحة