Guía avanzada > Solución de problemas > La lámpara de alarma parpadea en color naranja

# La lámpara de alarma parpadea en color naranja

Cuando se produce un error en la impresora, la lámpara de alarma parpadea en color naranja como se muestra a continuación. El número de destellos indica el tipo de error que se ha producido. Cuente los destellos y lleve a cabo la acción oportuna para resolverlo.

(A) Observe el número de destellos

(B) Parpadea repetidamente

Número de destellos/Causa | Acción
--- | ---
Dos destellos: Falta papel en la impresora. /El papel no entra en la impresora. | Vuelva a cargar el papel fotográfico en la bandeja posterior y pulse el botónREANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL).
Tres destellos: Atasco de papel. | Puede que el papel se haya atascado. Retire el papel atascado, vuelva a cargar el papel correctamente y, a continuación, pulse el botón REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL). Atascos de papel
Cuatro destellos: La tinta se ha agotado. | La tinta se ha agotado. Sustituya el cartucho de tinta y cierre la tapa. Si hay alguna impresión en curso y desea continuarla, presione el botón [RESUME/CANCEL] (REANUDAR/CANCELAR) durante 5 segundos como mínimo con el cartucho de tinta instalado. La impresión podrá continuar con el estado de tinta agotada.

La función de detección del nivel de tinta restante se desactivará.

Sustituya el cartucho de tinta agotado inmediatamente después de la impresión. Si se sigue imprimiendo con el estado de tinta agotada, la calidad de impresión no será satisfactoria.

Cinco destellos: No se puede reconocer el cartucho FINE. | Puede que el cartucho FINE no esté instalado correctamente o que no sea compatible con esta impresora. Abra la cubierta delantera e instale el cartucho FINE correctamente, o bien instale uno compatible con esta impresora. Si no se resuelve el problema, es posible que el cartucho FINE esté dañado. En este caso, póngase en contacto con su representante del servicio técnico de Canon.
Siete destellos: El cartucho FINE no está instalado en la posición correcta. | Asegúrese de cada cartucho FINE está instalado en la posición correcta. Mantenimiento
Ocho destellos: El absorbedor de tinta está casi lleno. | El absorbedor de tinta se está llenando. La impresora tiene un absorbedor de tinta integrado en el que se deposita la tinta utilizada en la limpieza del cabezal de impresión. Pulse el botón REANUDAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL) para cancelar el error de forma que pueda continuar con la impresión. Antes de que el absorbedor de tinta se llene por completo, póngase en contacto con un representante del servicio técnico de Canon. (Tendrá que sustituir una pieza determinada de la impresora.)
Catorce destellos: No se puede reconocer el cartucho FINE. | Puede que el cartucho FINE no sea compatible con esta impresora. Instale el cartucho FINE adecuado. Mantenimiento
Quince destellos: No se puede reconocer el cartucho FINE. | Puede que el cartucho FINE no esté instalado correctamente o que no sea compatible con esta impresora. Instale el cartucho FINE adecuado. Mantenimiento
Dieciséis destellos: No se puede detectar el nivel de tinta. | Es posible que se haya agotado la tinta. La función de detección del nivel de tinta restante se desactivará, ya que el nivel de tinta no puede detectarse correctamente. Si desea continuar con la impresión sin esta función, presione el botón [RESUME/CANCEL] (REANUDAR/CANCELAR) de la impresora durante 5 segundos como mínimo.

Canon recomienda el uso de nuevos cartuchos originales de Canon para obtener una calidad óptima.

Canon no se hace responsable del mal funcionamiento ni de los problemas derivados de continuar imprimiendo con el estado de tinta agotada.

Principio de página