進階指南 疑難排解

目錄 > 載入紙張 > 載入紙張 > 載入信封

### 載入信封

可以在歐洲DL或美國Comm.信封#10大小的信封上列印。

透過正確指定印表機驅動程式的設定，將根據信封方向自動旋轉並列印位址。

重要事項 無法使用以下信封。 -有凹凸花紋或表面經過處理的信封 -雙重蓋口(或貼紙蓋口)的信封 -壓力密封的信封

-涂膠蓋口已潮濕並具有黏性的信封

1. 準備信封。

按下信封的四個角和邊緣以平整信封。

若信封捲曲，請持著對角並輕輕地向反方向彎曲信封。

若信封蓋口角折疊，請將其平整。

請使用鋼筆以插入方向壓平導入邊並平整皺痕。

上圖為信封導入邊的側視圖。

重要事項 若信封不平整或邊緣未對齊，可能會造成信封夾在印表機中。 確保彎曲或翹起量少於0.1in/3mm。

1. 載入信封。

(B) 背面

(C) 地址面

(1) 將信封緊靠後端托盤(A)的右側對齊，將其地址面朝向自己載入。

信封摺疊的蓋口將向下並位於左側。

每次最多可以載入5個信封。

(2) 捏住並滑動導紙器使其緊靠在信封的左側。

請勿過於用力滑動導紙器。 否則紙張可能無法正確送入。

(3) 將紙張厚度調整桿置於右側。

完成列印後將紙張厚度調整桿重新置於左側。

1. 指定印表機驅動程式中的設定。

(1) 在媒體類型中選擇西式信封。

(2) 選擇信封的大小。

在頁面大小中選擇DL信封或Comm.信封#10。

在紙張大小(Paper Size)中選擇DL信封(DL Envelope)或#10信封(#10 Envelope)。

(3) 在方向中選擇橫向。

重要事項 若未正確指定頁面大小[或紙張大小(Paper Size)]或方向，列印出的地址會倒置或旋轉90度。

注釋 送入信封時，印表機可能會發出噪音。 在Windows環境下，若列印結果倒置，請在印表機驅動程式的印表機內容對話方塊中的頁面設定標籤上選擇旋轉180度。

頁首