คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การบำรุงรักษาตามปกติ > เมื่องานพิมพ์มีสีซีดจางหรือสีผิดเพี้ยน > การตรวจรูปแบบตรวจหัวพิมพ์

### การตรวจรูปแบบตรวจหัวพิมพ์

ตรวจรูปแบบตรวจหัวพิมพ์ และทำความสะอาดหัวพิมพ์เมื่อจำเป็น

1. ตรวจสอบว่ามีเส้นขาดหายไป (1) หรือมีเส้นสีขาว (2) อยู่ในรูปแบบพิมพ์หรือไม่

(1) ตรวจสอบว่ามีเส้นที่ีขาดหายไปจากรูปแบบหรือไม่

หากมี จำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์

(A) ดี

(B) ไม่ดี (เส้นขาดหาย)

(2) ตรวจสอบว่ามีเส้นสีขาวในรูปแบบหรือไม่

หากมี จำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์

(A) ดี

(B) ไม่ดี (มีเส้นสีขาว)

1. ดำเนินการตามความเหมาะสม

เมื่อไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์

คลิก จบการทำงาน (Windows) หรือ Quit (Macintosh) จากไดอะลอกบ็อกซ์ ตรวจรูปแบบ เพื่อออกจากฟังก์ชันตรวจรูปแบบการพิมพ์หัวพิมพ์

ในกรณีที่ต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์

คลิก การทำความสะอาด

ตรวจสอบว่าป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter ไว้ในเทรย์ด้านหลัง จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ไปสู่ขั้นตอนที่ (3) ในขั้นที่ 3

ไปสู่ขั้นตอนที่ (3) ใน step 3

ด้านบน