Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Kolory są nakładane nierównomiernie lub występują smugi

# Kolory są nakładane nierównomiernie lub występują smugi

- Kwestia 1: Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały potwierdzone>

  Wyniki drukowania są niezadowalające

- Kwestia 2: Wydrukuj deseń dysz głowicy drukującej i wykonaj niezbędne czynności konserwacyjne, takie jak czyszczenie głowicy druku.

  Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowic drukujących, wydrukuj deseń dysz głowicy drukującej.

  Aby uzyskać informacje o drukowaniu deseniu dysz głowic drukujących oraz zwyczajnym i dokładnym czyszczeniu głowic drukujących, przejdź do części Okresowa konserwacja.

  - Jeśli test wzorku dysz nie jest drukowany poprawnie:

    Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj deseń dysz głowicy drukującej i sprawdź wydrukowany deseń.

  - Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wyczyszczeniu głowic drukujących:

    Wykonaj czyszczenie głowic drukujących

    Jeśli po wykonaniu dokładnego czyszczenia głowicy drukującej problem występuje nadal

  - Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących:

    Mógł się skończyć atrament. wymień kasetę typu FINE

- Kwestia 3: wyrównaj głowice drukujące.

  Okresowa konserwacja

Góra strony