คำแนะนำขั้นสูง > การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ > การพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นๆ > การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการพิมพ์และการแก้ไขข้อมูลภาพ > กำหนดการแก้ไขสี

# กำหนดการแก้ไขสี

คุณสามารถกำหนดวิธีการแก้ไขของสีเหมาะสมกับชนิดเอกสารที่จะพิมพ์
ตามปกติ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะการปรับแต่งสีโดยใช้ Canon Digital Photo Color เพื่อที่จะพิมพ์ข้อมูลออกด้วยสีอ่อนซึ่งเป็นบุคคลมากที่สุดชอบมากกว่านั้น วิธีการนี้ที่เหมาะสมให้กับการพิมพ์ข้อมูล sRGB

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ข้อมูลอย่างได้ผลโดยใช้ช่องว่างของสี sRGB หรือ Adobe RGB เลือก ICM ถ้าคุณต้องการกำหนดโปรไฟล์ ICC โดยใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น เลือก ไม่มี

ขั้นตอนในการกำหนดการแก้ไขสีซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. เลือกการปรับสีด้วยตัวเอง

   บนแท็บ หลัก เลือก ด้วยตัวเอง สำหรับ สี/ความเข้ม และคลิก ตั้งค่า...

   ไดอะล็อกบ็อกซ์ การปรับสีด้วยตัวเอง จะเปิดขึ้น

3. เลือกการแก้ไขสี

   คลิกแท็บ การจับคู่ เลือกการตั้งค่า การแก้ไขสี เหมาะสมกับความต้องการของคุณจากต่อไปนี้ และคลิก ตกลง

   ปรับด้วยไดรเวอร์

     โดยการใช้ Canon Digital Photo Color คุณสามารถพิมพ์ข้อมูล sRGB ด้วยสีอ่อนซึ่งเป็นบุคคลมากที่สุดชอบมากกว่า
     ปรับด้วยไดรเวอร์ เป็นค่ามาตราฐานสำหรับ 'การแก้ไขสี'

   ICM

     ท่านสามารถการพิมพ์ข้อมูลโดยการใช้ช่องว่างของสี sRGB หรือ Adobe RGB อย่างได้ผล

   ไม่มี

     ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ปฏิบัติฟังก์ชันการปรับแต่งสี เลือกประมาณค่านี้หากคุณการกำหนดโปรไฟล์ที่คุณสร้างอย่างเอกเทศหรือโปรไฟล์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้สำหรับกระดาษพิเศษ Canon ในซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นเพื่อพิมพ์ข้อมูล

4. ให้ทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

   คลิก ตกลง บนแท็บ หลัก
   เมื่อคุณปฏิบัติการพิมพ์ ข้อมูลถูกพิมพ์ด้วยวิธีการปรับสีที่กำหนดไว้

ข้อสำคัญ

- หากว่า ICM ถูกปิดการทำงานในซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ICM จะไม่สามารถใช้งานได้สำหรับ การแก้ไขสี และเครื่องพิมพ์อาจจะไม่สามารถทำพิมพ์ข้อมูลภาพอย่างถูกต้อง

- ในขณะที่เช็คบ็อกซ์ การพิมพ์เฉดสีเทา บนแท็บ หลัก ถูกเลือกอยู่ การแก้ไขสี จะปรากฏเป็นแถบสีเทาและไม่สามารถเลือกได้

## ดูเพิ่มเติม

ให้การพิมพ์รูปของข้อมูลภาพเหมาะสมที่สุด

การปรับแต่งสีด้วยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

การพิมพ์ด้วยโปรไฟล์ ICC

ด้านบน