Οδηγός λειτουργίας για προχωρημένους > Συντήρηση > Εκτέλεση συντήρησης από υπολογιστή > Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδοσίας χαρτιού

# Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδοσίας χαρτιού

Η λειτουργία καθαρισμού κυλίνδρων τροφοδοσίας σας επιτρέπει να καθαρίσετε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας. Καθαρίστε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας όταν υπάρχουν κομμάτια χαρτιού που κολλάνε στους κυλίνδρους εμποδίζοντας τη σωστή τροφοδοσία του χαρτιού.

Η διαδικασία για τoν καθαρισμό των κυλίνδρων τροφοδοσίας είναι η εξής:

## Καθαρισμός κυλίνδρου

1. Προετοιμασία του εκτυπωτή

   Αφαιρέστε όλα τα φύλλα χαρτιού από την πίσω θήκη.

2. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

3. Στην καρτέλα Συντήρηση (Maintenance) κάντε κλικ στο κουμπί Καθαρισμός κυλίνδρου (Roller Cleaning)

   Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης.

4. Πραγματοποίηση καθαρισμού κυλίνδρων τροφοδοσίας χαρτιού

   Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   Ξεκινάει η διαδικασία καθαρισμού κυλίνδρων τροφοδοσίας χαρτιού.

5. Ολοκλήρωση καθαρισμού κυλίνδρων τροφοδοσίας χαρτιού

   Όταν οι κύλινδροι τροφοδοσίας σταματήσουν, ακολουθήστε τις οδηγίες του μηνύματος, τοποθετήστε τρία φύλλα χαρτί στην πίσω θήκη και κάντε κλικ στο OK.

   Θα γίνει εξαγωγή του χαρτιού και ο καθαρισμός του κυλίνδρου τροφοδοσίας θα ολοκληρωθεί.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας