คำแนะนำขั้นสูง > การแก้ไขปัญหา > ผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ > กระดาษจัดพิมพ์ม้วนงอหรือมีรอยหมึก

# กระดาษจัดพิมพ์ม้วนงอหรือมีรอยหมึก

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 1: ตรวจสอบค่ากระดาษและคุณภาพการพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่

  ผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 2: หากความเข้มสูงเกินไป ให้ลดค่า ความเข้ม ในไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

  หากใช้กระดาษธรรมดาในการพิมพ์รูปภาพที่มีความเข้มสูง กระดาษจะดูดซับหมึกปริมาณมากและเกิดเป็นลอน ทำให้พื้นผิวกระดาษเกิดริ้วรอยได้

  ตรวจสอบความเข้มผ่านไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

  การปรับแต่งความเข้ม

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 3: ใช้กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายในการพิมพ์ภาพถ่ายหรือไม่

  ในกรณีที่พิมพ์ข้อมูลที่มีความอิ่มตัวสีสูง เช่น ภาพถ่ายหรือรูปภาพที่มีสีเข้ม ขอแนะนำให้ใช้กระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษ II หรือกระดาษเฉพาะจาก Canon

  การป้อนกระดาษ

ด้านบนของหน้า