الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > تحميل الورق > تحميل الورق > تحميل [Envelopes/الأظرف]

### تحميل [Envelopes/الأظرف]

يمكنك الطباعة على ظرف بحجم [European DL/DL الأوروبي] و[US Comm. Env. #10/الظرف التجاري الأمريكي رقم 10].

يتم تدوير العنوان تلقائيًا وتتم طباعته وفقًا لاتجاه الظرف بالتحديد من خلال إعدادات برنامج تشغيل الطابعة بشكل صحيح.

هام لا يمكنك استخدام الأظرف التالية. - [Envelopes/الأظرف] ذات الأسطح البارزة أو المعالَجة - [Envelopes/الأظرف] ذات اللسان المزدوج (أو الألسنة اللاصقة) - [Envelopes/الأظرف] ذات السدادات التي تعمل بالضغط

- [Envelopes/الأظرف] التي تكون أطرافها اللاصقة مبللة أو ملتصقة بالفعل

1. قم بتحضير الأظرف.

قم بالضغط على كافة جوانب الأظرف الأربعة والحواف لتسويتها.

في حالة تجعد الأظرف، أمسك الجوانب المقابلة وقم بثنيها برفق في اتجاه عكس اتجاه التجعد.

إذا كانت زاوية لسان الظرف مطوية، قم بتسويتها.

استخدم قلمًا للضغط على الحافة الأمامية في اتجاه الإدخال حتى يصبح مستويًا وتتم إزالة التجاعيد.

توضح الأشكال الموجودة أعلاه المقطع الجانبي لحافة الظرف الأمامية.

هام قد تنحشر الأظرف في الطابعة إذا لم تكن مستوية أو إذا لم تتم محاذاة الحواف. تأكد من عدم وجود تجعد أو بروز يتجاوز 0.1 بوصة/3 مم.

1. قم بتحميل الأظرف.

(ب) الجانب الخلفي

(ج) جانب العنوان

(1) قم بمحاذاة الأظرف مع الجانب الأيمن للدرج الخلفي (أ) ثم قم بتحميلها مع اتجاه جانب الطباعة نحوك مع اتجاه جانب العنوان لأعلى.

يتم توجيه اللسان المطوي للظرف نحو الأسفل على الجانب الأيسر.

يمكن تحميل ما يصل إلى 5 أظرف كحد أقصى في المرة الواحدة.

(2) اضغط على موجه الورق ثم حركه مقابل الجانب الأيسر من الأظرف.

لا تسحب موجه الورق بقوة كبيرة. فقد لا تتم تغذية الورق بشكل صحيح.

(3) قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليمين.

* قم بإعادة ضبط ذراع سُمك الورق إلى اليسار بعد الانتهاء من الطباعة.

1. حدد إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

(1) حدد الأظرف (Envelope) في نوع الوسائط (Media Type).

(2) حدد حجم الأظرف.

حدد ظرف DL (DL Env.) أو الظرف التجاري رقم 10 (Comm. Env. #10) في حجم الصفحة (Page Size).

حدد ظرف DL (DL Envelope) أو الظرف رقم 10 (#10 Envelope) في حجم الورق (Paper Size).

(3) حدد الخيار عرضي (Landscape) في الاتجاه (Orientation).

هام إذا لم تقم بتحديد حجم الصفحة (Page Size) (أو حجم الورق (Paper Size)) أو الاتجاه (Orientation) بشكل صحيح، فستتم طباعة العنوان مقلوبًا أو سيكون مائلاً بزاوية 90 درجة.

ملاحظة قد تصدر الطابعة صوت تغذية عند تغذية الأظرف. في نظام التشغيل Windows، إذا كانت نتيجة الطباعة مقلوبة، فحدد استدارة 180 درجة (Rotate 180 degrees) في الصفحة إعداد الصفحة (Page Setup) الموجودة في مربع الحوار خصائص الطابعة لبرنامج تشغيل الطابعة.

أعلى الصفحة