Guide d’utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur > Nettoyage de l’intérieur de l’imprimante

# Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

La fonction de nettoyage de la platine inférieure évite les salissures au verso des feuilles. Procédez au nettoyage de la platine inférieure avant d'effectuer une impression recto/verso.
Effectuez également le nettoyage si des traces provoquées par autre chose que des données imprimées apparaissent sur la page imprimée.

Pour effectuer le nettoyage de la platine inférieure, procédez comme suit :

## Nettoyage de la platine inférieure

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Cliquez sur Nettoyage de la platine inférieure dans l’onglet Entretien

   La boîte de dialogue Nettoyage de la platine inférieure s’ouvre.

3. Chargez du papier dans l’imprimante

   Comme indiqué dans la boîte de dialogue, pliez la feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux sur la longueur, puis dépliez-la.
   Chargez le papier dans le réceptacle arrière en orientation portrait en pensant à orienter l'arête du pli vers le bas.

4. Effectuez le nettoyage de la platine inférieure

   Vérifiez que l’imprimante est sous tension et cliquez sur Exécuter.
   Le nettoyage de la platine inférieure commence.

Haut de la page