الدليل المتقدم > الصيانة > تنفيذ الصيانة من جهاز كمبيوتر > تنظيف أسطوانات تغذية الورق

# تنظيف أسطوانات تغذية الورق

تتيح وظيفة تنظيف أسطوانة تغذية الورق إجراء عملية تنظيف لأسطوانة تغذية الورق. قم بتنظيف أسطوانة تغذية الورق عندما تلتصق أجزاء الورق بأسطوانة تغذية الورق ولا تتم عملية تغذية الورق بشكل صحيح.

يوضح الإجراء التالي كيفية تنظيف أسطوانة تغذية الورق:

## تنظيف الأسطوانة

1. تجهيز الطابعة

   قم بإزالة كافة الأوراق من الدرج الخلفي.

2. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

3. انقر فوق ‏تنظيف الاسطوانة (Roller Cleaning) في علامة التبويب الصيانة (Maintenance)

   تظهر رسالة التأكيد.

4. تنفيذ عملية تنظيف أسطوانة تغذية الورق

   تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل، ثم انقر فوق موافق (OK).
   تبدأ عملية تنظيف أسطوانة تغذية الورق.

5. استكمال عملية تنظيف أسطوانة تغذية الورق

   بعد توقف الأسطوانات، اتبع الإرشادات الموجودة في الرسالة، ثم قم بتحميل ثلاث ورقات من الورق العادي في الدرج الخلفي، ثم انقر فوق موافق (OK).

   سيتم إخراج الورق وبهذا تكتمل عملية تنظيف أسطوانة تغذية الورق.

أعلى الصفحة