Rozszerzony podręcznik > Konserwacja > Przeprowadzanie konserwacji z komputera > Czyszczenie głowic drukujących

# Czyszczenie głowic drukujących

Funkcja czyszczenia głowicy drukującej pozwala usunąć wszelkie zanieczyszczenia blokujące dysze głowicy drukującej. Głowicę drukującą należy oczyścić, jeśli wydruk jest blady lub nie jest drukowany konkretny kolor nawet, jeśli nie brakuje atramentu.

Procedura czyszczenia głowic drukujących jest następująca:

## Czyszczenie

1. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

2. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk Czyszczenie (Cleaning) na karcie Konserwacja (Maintenance)

   Rozpocznie się czyszczenie głowic drukujących.

3. Zakończenie czyszczenia

   Po pojawieniu się potwierdzenia, kliknij przycisk OK.
   Następnie zostanie otwarte okno dialogowe Sprawdzanie dysz (Nozzle Check).

4. Sprawdź wyniki

   Aby sprawdzić, czy jakość druku uległa poprawie, kliknij przycisk Drukuj wzór testowy (Print Check Pattern). To cancel the check process, click Cancel.

   Jeśli jednorazowe czyszczenie głowicy nie daje rezultatu, operację należy powtórzyć.

## Dokładne czyszczenie

Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) daje lepsze rezultaty niż funkcja Czyszczenie (Cleaning). Przeprowadź dokładne czyszczenie, gdy dwie próby czyszczenia nie rozwiążą problemu z głowicą drukującą.

1. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

2. Kliknij przycisk Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) na karcie Konserwacja (Maintenance)

   Zostanie otwarte okno dialogowe Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.
   Kliknij opcję Wstępne elementy kontrolne (Initial Check Items), aby wyświetlić element do sprawdzenia przed przeprowadzeniem dokładnego czyszczenia (Deep Cleaning).

3. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk Wykonaj (Execute).

   Po pojawieniu się potwierdzenia kliknij przycisk OK.

   Rozpocznie się dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Ważne

- Czyszczenie (Cleaning) zużywa niewielką ilość atramentu. Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) zużywa większą ilość atramentu niż Czyszczenie (Cleaning).
  Częste czyszczenie głowic drukujących szybko zużyje atrament w drukarce. W związku z tym czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.

Uwaga

- Jeśli po użyciu opcji Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) nie widać poprawy, wyłącz drukarkę i ponów próbę. Jeśli nadal nie widać poprawy, mógł się wyczerpać atrament. Szczegółowe informacje na temat czynności do wykonania można znaleźć w części „Urządzenie działa, ale atrament nie jest dozowany”.

## Tematy pokrewne

Sprawdzanie dysz głowicy drukującej

Góra strony