Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Kağıt Yükleme > Kağıt Yükleme > Kağıt Yükleme

### Kağıt Yükleme

Önemli Düz kağıdı deneme amaçlı yazdırma için 4 inç x 6 inç / 10 x 15 cm, 4 inç x 8 inç / 101,6 x 203,2 mm, 5 inç x 7 inç / 13 x 18 cm veya 2,16 inç x 3,58 inç / 55,0 x91,0 mm (Kredi kartı boyutunda) gibi küçük kağıtlar halinde kesmeniz kağıt sıkışmasına neden olabilir.

Kağıdı her zaman dikey olarak yerleştirin (A). Kağıdın yatay yönde yüklenmesi (B) kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

Çift taraflı yazdırma gerçekleştirirken yazdırılan kağıdın çıkartılacağı alanda yamuk yüzey veya toz ve leke olmadığından emin olun. Bu alanda yamuk yüzey veya toz ve leke varsa yazdırma sonucu ve yazıcı kötü şekilde etkilenebilir.

Not Fotoğraf yazdırma için orijinal Canon fotoğraf kağıdı kullanılmasını öneririz. Canon marka orijinal kağıt ile ilgili ayrıntılar için, bkz. Kullanabileceğiniz Ortam Türleri. Genel kopya kağıdı kullanabilirsiniz. Her iki tarafa yazdırmada Canon’un Süper Beyaz Kağıt’ını öneriyoruz.

Yazıcı için kullanabileceğiniz kağıt boyutu ve kağıt ağırlığı için, bkz. Kullanabileceğiniz Ortam Türleri.

1. Yüklemeden önce kağıdın dört köşesini de düzeltin.

Not Yüklemeden önce kağıtların kenarlarını düzgün bir şekilde hizalayın. Kağıtların kenarları hizalanmadan yüklenmesi, kağıt sıkışmasına neden olabilir. Kağıt kıvrılmışsa, köşelerinden tutun ve tamamen düzleşene kadar bu köşeleri aksi yönde kıvırın.

Kıvrılmış kağıdın düzeltilmesiyle ilgili ayrıntılar için, ekran el kitabındaki “Sorun Giderme” bölümüne başvurun: Detaylı Kılavuz.

1. Kağıdı yüklemeye hazırlanın.

(1) Kağıt Desteğini Açın.

(2) Kağıt Kalınlığı Kolunun konumunu ayarlayın.

Bu kol, Yazıcı Kafası ve yüklenen kağıt arasındaki boşluğu ortam tipine uyması için ayarlar.

Düz kağıda yazdırırken sol konuma ayarlayın.

Zarf veya Tişört üzerine yazdırırken sağ konuma ayarlayın.

Not Kağıdın köşeleri veya kenarları lekelenmişse Kapı Kalınlığı Kolu sağa ayarlanmış şekilde yazdırmayı deneyin. Ayrıca bu durum baskı kalitesini geliştirebilir. Yazdırmayı bitirdiğinizde Kağıt Kalınlığı Kolunu sola doğru sıfırlayın.

1. Kağıt yükleyin.

(1) Kağıt Yığınını Arka Tepsinin (A) sağ tarafına dayayarak hizalayın ve YAZDIRILAN TARAFI SİZE BAKACAK ŞEKİLDE ve ALT TARAF ÜSTTE OLACAK ŞEKİLDE yükleyin.

Not Yükleme Sınırı İşaretini (B) geçecek şekilde yüklemeyin.

(2) Kağıt Kılavuzunu sıkıştırıp kağıt destesinin sol tarafına doğru kaydırın.

Kağıt Kılavuzunu kağıtlara doğru gereğinden fazla kaydırmayın. Yoksa kağıt düzgün beslenmeyebilir.

Not Kağıt yüklemesi sırasında yazıcıdan çalışma gürültüsü gelebilir.

Not Kağıdı yükledikten sonra Yazıcı sürücüsündeki Sayfa Boyutu (Page Size) (veya Kağıt Boyutu) ve Ortam Türü (Media Type) içinde, yüklenmiş kağıdın boyutunu ve türünü seçin. Bkz. Belgeleri Yazdırma (Windows) veya Belgeleri Yazdırma (Macintosh).

Sayfa başına dön