Rozszerzony podręcznik > Zmiana ustawień drukarki > Zmiana ustawień drukarki z komputera > Ustawianie kasety z atramentem

# Ustawianie kasety z atramentem

Istnieje możliwość określenia kasety z atramentem używanej do drukowania.
Jeśli jedna z kaset z atramentem zostanie opróżniona, można kontynuować drukowanie, określając kasetę, w której nadal jest atrament.

Procedura określania kasety z atramentem jest następująca:

## Ustawienia kasety z atramentem

1. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

2. Kliknij przycisk Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings) na karcie Konserwacja (Maintenance)

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings).

3. Wybierz kasetę z atramentem do wykorzystania

   Wybierz kasetę z atramentem do wykorzystania do drukowania i kliknij przycisk OK.
   Określona kaseta z atramentem będzie używana od następnego wydruku.

Ważne

- Przy poniższych ustawieniach opcja Tylko czarny (Black Only) jest wyłączona. Do drukowania używana jest także kaseta z atramentem kolorowym.

  - Typ nośnika inny niż Zwykły papier (Plain Paper), Hagaki lub Koperta (Envelope) został wybrany jako Typ nośnika (Media Type) na karcie Główna (Main).

  - Opcja Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing) została zaznaczona na karcie Ustawienia strony (Page Setup).

- Firma Canon zaleca stosowanie zainstalowanych w drukarce kaset z atramentem do momentu ich wyczerpania.

Góra strony