Guía avanzada > Impresión desde un equipo > Impresión con otro software de aplicación > Modificación de la calidad de impresión y corrección de los datos de imagen > Especificación de la corrección del color

# Especificación de la corrección del color

Se puede especificar el método de corrección del color que mejor se ajuste al tipo de documento que se desea imprimir.
Por lo general, el controlador de impresora ajusta los colores usando Canon Digital Photo Color de manera que los datos se imprimen con los tintes de color más utilizados. Este método es adecuado para imprimir datos sRGB.

Si desea imprimir de forma efectiva utilizando el espacio de color de sRGB o datos de Adobe RGB, seleccione ICM. Si desea usar un software de aplicación para especificar un perfil ICC, seleccione Ninguno (None).

A continuación, se describe el método para especificar la corrección del color:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Seleccione el ajuste manual del color.

   En la ficha Principal (Main), seleccione Manual para Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).

   Se abre el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

3. Seleccione la corrección del color.

   Haga clic en la ficha Coincidencia (Matching), seleccione el valor de Corrección del color (Color Correction) que mejor se ajuste a sus necesidades y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

   Coincid. Controlador (Driver Matching)

     Al utilizar Canon Digital Photo Color, puede imprimir datos sRGB con los tintes de color más utilizados.
     La opción Coincid. Controlador (Driver Matching) es la predeterminada de Corrección del color (Color Correction).

   ICM

     Es posible imprimir utilizando el espacio de color sRGB o los datos de Adobe RGB de forma efectiva.

   Ninguno (None)

     El controlador de impresora no lleva a cabo ningún ajuste de color. Seleccione este valor si está especificando un perfil creado de manera individual o un perfil para papel especial Canon en un software de la aplicación para imprimir datos.

4. Finalice la configuración.

   En la ficha Principal (Main), haga clic en Aceptar (OK).
   Al llevar a cabo la impresión, los datos se imprimirán con el método de ajuste del color especificado.

Importante

- Si ICM está desactivado en el software de la aplicación, la opción ICM no estará disponible para Corrección del color (Color Correction) y es posible que la impresora no imprima los datos de imagen correctamente.

- Cuando la casilla de verificación Impresión en escala de grises (Grayscale Printing) de la ficha Principal (Main) está activada, la opción Corrección del color (Color Correction) aparecerá atenuada y no estará disponible.

## Temas relacionados

Impresión óptima de los datos de imagen en fotografías

Ajuste del color mediante el controlador de impresora

Impresión con perfiles ICC

Principio de página