Guide d'utilisation avancée > Annexe > Zone d'impression

# Zone d'impression

Pour offrir la meilleure qualité d'impression possible, l'imprimante laisse une marge le long des bords du support. La zone d'impression effective est donc la zone située à l'intérieur de ces marges.

Zone d'impression recommandée : Canon vous recommande d'imprimer à l'intérieur de cette zone.

Zone d'impression : Zone à l'intérieur de laquelle il est possible d'imprimer.

L'impression dans cette zone risque toutefois d'affecter la qualité d'impression ou la précision du chargement du papier.

remarque

- Impression sans bordure

  - En sélectionnant l'option d'impression sans bordure, vous pouvez réaliser des impressions sans marge.

  - Lors d'une impression sans bordure, un léger rognage peut se produire au niveau des bords, car l'image imprimée est agrandie pour remplir intégralement la page.

    Pour une impression sans bordure, utilisez le papier suivant.

    - [Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Papier Photo Glacé Standard] GP-501

    - [Photo Paper Glossy/Papier Photo Brillant] GP-502

    - [Photo Paper Plus Semi-Gloss/Papier Photo Satiné] SG-201

    - [Photo Paper Plus Glossy II/Papier Photo Glacé Extra II] PP-201

    - [Photo Paper Pro II/Papier Photo Professionnel II] PR-201

    - [Matte Photo Paper/Papier Photo Mat] MP-101

    L'utilisation d'autres types de papier pour des impressions sans bordure peut réduire sensiblement la qualité d'impression et/ou altérer la restitution des couleurs.

    L'impression sans bordure sur du papier ordinaire peut produire des résultats médiocres. Utilisez ce papier uniquement à des fins de test.

  - Selon le type de papier, ce type d'impression peut produire une qualité d'impression réduite sur les bords supérieur et inférieur du papier ou laisser des traces à ces emplacements.

Lettre, Légal

Enveloppes

Formats autre que Lettre, Légal ou Enveloppes

Haut de la page