고급 가이드 문제 해결

목차 > 유지 관리 > 인쇄물이 희미하거나 컬러가 정확하지 않은 경우

# 인쇄물이 희미하거나 컬러가 정확하지 않은 경우

인쇄 결과가 희미하거나 컬러가 정확하지 않게 인쇄된 경우 프린트 헤드 노즐(FINE 카트리지)이 막혔을 수 있습니다. 아래 절차에 따라 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 프린트 헤드 노즐 상태를 확인한 다음 프린트 헤드를 청소합니다.

직선이 잘못 정렬되었거나 인쇄 결과가 만족스럽지 못할 경우 프린트 헤드를 정렬하면 인쇄 품질을 향상할 수 있습니다.

주의 FINE 카트리지를 씻거나 닦지 마십시오. FINE 카트리지에 문제가 발생하게 할 수 있습니다.

참고 유지 관리를 수행하기 전에 FINE 카트리지에 잉크가 없는지 확인합니다. 잉크 상태 확인을 참조하십시오. FINE 카트리지가 올바르게 설치되었는지 확인합니다. FINE 카트리지 교체를 참조하십시오. FINE 카트리지 밑부분의 오렌지색 보호 테이프가 제거되었는지 확인합니다.

알람 램프가 오렌지색으로 깜박이면 고급 가이드 전자 안내서의 "문제 해결"을 참조하십시오.

프린터 드라이버 설정에서 인쇄 품질을 높이면 인쇄 결과를 향상할 수 있습니다.

자세한 내용은 고급 가이드 전자 안내서를 참조하십시오.

### 인쇄 결과가 희미하거나 균일하지 않은 경우:

> 1단계 노즐 점검 패턴 인쇄를 참조하십시오. 노즐 점검 패턴 검사를 참조하십시오. |  |
> 패턴이 빠진 경우: | 프린트 헤드를 청소한 다음 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 확인합니다.
> 2단계 프린트 헤드 청소를 참조하십시오. |
> 프린트 헤드를 두 번 청소한 후에도 문제가 해결되지 않는 경우: |  |
> 3단계 프린트 헤드 정밀 청소를 참조하십시오. |
> 프린트 헤드를 두 번 정밀 청소한 후에도 문제가 해결되지 않는 경우: |  |
> 4단계 FINE 카트리지 교체를 참조하십시오. |  |

### 직선이 잘못 정렬된 것과 같이 인쇄 결과가 균일하지 않은 경우:

> 프린트 헤드 정렬을 참조하십시오. |  |

맨 위로