Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Dodatek > Obszar wydruku

# Obszar wydruku

Aby zapewnić najwyższą jakość wydruków, wzdłuż każdego boku nośnika drukarka zachowuje pewien margines. Rzeczywisty obszar wydruku to obszar ograniczony tymi marginesami.

Zalecany obszar wydruku : Firma Canon zaleca, aby wydruki wykonywać wewnątrz tego obszaru.

Możliwy obszar wydruku: Obszar na którym możliwy jest wydruk.

Drukowanie na tym obszarze może jednak wpłynąć na jakość wydruku lub na dokładność podawania papieru.

uwaga

- Drukowanie bez obramowania

  - Wybranie opcji Drukowanie bez obramowania pozwala na wykonywanie wydruków bez marginesów.

  - Jeśli używana jest funkcja drukowania bez obramowania, może dojść do lekkiego przycięcia krawędzi, ponieważ kopiowany obraz jest powiększany w celu wypełnienia całej strony.

    Przy drukowaniu bez obramowania należy korzystać z poniższych typów papieru.

    - [Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501/Błyszczący papier fotograficzny „Everyday Use” GP-501]

    - [Photo Paper Glossy GP-502/Błyszczący papier fotograficzny GP-502]

    - [Photo Paper Plus Semi-Gloss SG-201/Częściowo błyszczący papier fotograficzny Plus II SG-201]

    - [Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Błyszczący papier fotograficzny Plus II PP-201]

    - [Photo Paper Pro II PR-201/Profesjonalny papier fotograficzny PR-201]

    - [Matte Photo Paper MP-101/Matowy papier fotograficzny MP-101]

    Drukowanie bez obramowania na innym typie papieru może spowodować znacznie niższą jakość wydruków i/lub zmianę kolorów na wydrukach.

    Drukowanie bez obramowania na papierze zwykłym może być przyczyną niższej jakości wydruków. W ten sposób należy tworzyć wyłącznie wydruki próbne.

  - W zależności od typu papieru drukowanie bez obramowania może obniżyć jakość wydruku przy górnej i dolnej krawędzi papieru lub spowodować powstanie smug w tych miejscach.

Letter, Legal

[Envelopes/Koperty]

Rozmiary inne niż Letter, Legal i koperty

Góra strony