คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การบำรุงรักษาตามปกติ > เมื่องานพิมพ์มีสีซีดจางหรือสีผิดเพี้ยน > การทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

### การทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีขึ้นหลังทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบปกติ ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด การทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดจะใช้หมึกมากกว่าการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบปกติ ดังนั้นควรทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดเมื่อจำเป็นเท่านั้น

1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ดูใน การเปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ (Windows)

1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

(1) คลิกที่แท็บ การบำรุงรักษา

(2) คลิก การทำความสะอาดอย่างละเอียด

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก ปฏิบัติ

หมายเหตุ คลิกที่หน้าจอ รายการตรวจเบื้องต้น เพื่อแสดงรายการที่จะตรวจก่อนทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

(4) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้นจากนั้นคลิก ตกลง

เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดเมื่อไฟ แสดงการทำงาน เริ่มกะพริบเป็นสีเขียว

ห้ามดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 นาที

1. พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อตรวจหัวพิมพ์

ดูใน การพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

หมายเหตุ หากไม่สามาถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดอีกครั้ง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าหมึกอาจหมด เปลี่ยนคาร์ทริด FINE ใหม่ ดูใน การเปลี่ยนคาร์ทริด FINE

1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์ Canon IJ Printer Utility

ดูใน การเปิดใช้ Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

(1) ตรวจสอบว่าเลือก Cleaning ในเมนูป๊อปอัพ

(2) คลิก การทำความสะอาดอย่างละเอียด

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้นจากนั้นคลิก ตกลง

เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดเมื่อไฟ แสดงการทำงาน เริ่มกะพริบเป็นสีเขียว

ห้ามดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 นาที

หมายเหตุ คลิกที่หน้าจอ รายการตรวจเบื้องต้น เพื่อแสดงรายการที่จะตรวจก่อนทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

1. พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อตรวจหัวพิมพ์

ดูใน การพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

หมายเหตุ หากไม่สามาถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดอีกครั้ง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าหมึกอาจหมด เปลี่ยนคาร์ทริด FINE ใหม่ ดูใน การเปลี่ยนคาร์ทริด FINE

ด้านบน