Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Apêndice > Dicas Sobre Como Usar a Impressora

# Dicas Sobre Como Usar a Impressora

Esta seção apresenta dicas sobre como utilizar a impressora e imprimir com ótima qualidade.

### A tinta é utilizada para diversos objetivos.

### Como a tinta é utilizada para outros objetivos além de imprimir?

A tinta pode ser utilizada para outros objetivos além de imprimir. A tinta não é utilizada apenas para imprimir, mas é utilizada também para limpar a cabeça de impressão para manter uma ótima qualidade de impressão.

A impressora tem a função de limpar automaticamente os ejetores de jato de tinta para evitar entupimento. Nos procedimentos de limpeza, a tinta é lançada para fora dos ejetores. A tinta usada na limpeza dos ejetores limita-se a uma pequena quantidade.

Importante A tinta lançada fora dos ejetores, como, por exemplo, na limpeza da cabeça de impressão, é absorvida pelo absorvente de tinta da impressora. O absorvente de tinta tem que ser substituído quando estiver cheio. Mas você não pode substituí-lo sozinho. Se a mensagem de erro aparecer, entre em contato com o representante de serviços da Canon o mais breve possível.

Consulte a seção "Solução de Problemas" no manual interativo: Guia Avançado.

### A impressão em preto-e-branco utiliza tinta colorida?

O uso da tinta colorida ou da tinta preta varia de acordo com a cor da imagem a ser impressa ou com o conteúdo do documento. A impressão em preto-e-branco pode utilizar também tinta colorida. Portanto, a tinta colorida é consumida mesmo se a impressão for em preto-e-branco.

### Imprimindo em papel especial: Como imprimir com ótima qualidade de impressão!?

### Dica!: Verificar o status da impressora antes de imprimir!

#### A cabeça de impressão está correta?

Se os bicos injetores de tinta do cabeçote de impressão estiverem entupidos, a impressão ficará fraca e haverá desperdício de papel. Imprima o padrão de verificação de ejetor para verificar a cabeça de impressão.

Consulte Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas.

#### O interior da impressora está manchado de tinta?

Depois de imprimir grandes quantidades de papel ou de imprimir sem bordas, as áreas em que o papel passou podem ficar manchadas de tinta. Limpe o interior da impressora com Limpeza da Placa Inferior (Bottom Plate Cleaning).

Consulte o manual interativo: Guia Avançado.

### Dica!: Veja como colocar o papel corretamente!

#### O papel foi colocado na orientação correta?

Para colocar papel na bandeja traseira, coloque-o com o lado de impressão voltado para você.

#### O papel está enrolado?

O papel enrolado causa atolamento de papel. Alise o papel enrolado e recoloque-o.

Consulte a seção "Solução de Problemas" no manual interativo: Guia Avançado.

### Dica!: Depois de colocar o papel, certifique-se de especificar as configurações do papel!

Depois de colocar o papel, selecione o papel colocado em Tipo de Mídia (Media Type) no driver da impressora. Se o tipo de papel não tiver sido selecionado, é possível que não chegue a resultados de impressão satisfatórios.

Consulte Impressão.

Há vários tipos de papel: papel com revestimento especial na superfície para imprimir fotos com ótima qualidade e papel adequado para documentos. Tipo de Mídia (Media Type) do driver da impressora há diferentes configurações para cada tipo de papel antecipadamente (como uso de tinta, ejeção de tinta ou distância dos ejetores) para que seja possível imprimir em cada papel com ótima qualidade de imagem. É possível imprimir com diferentes configurações em Tipo de Mídia (Media Type), adequadas para cada tipo de papel colocado.

### Use o botão RESUME/CANCEL [RETOMAR/CANCELAR] para cancelar a impressão!

### Dica!: Nunca pressione o botão [Power] (Alimentação)!

Se pressionar o botão [Power] (Alimentação) enquanto a impressão estiver em andamento, os dados da impressão enviados de um computador ficarão na fila e talvez não seja possível continuar a imprimir.

Pressione o botão RESUME/CANCEL [RETOMAR/CANCELAR] para cancelar a impressão.

Nota Se não for possível cancelar a impressão pelo botão RESUME/CANCEL [RETOMAR/CANCELAR] enquanto estiver imprimindo de um computador, abra a caixa de diálogo de propriedades da impressora para excluir os trabalhos de impressão desnecessários do monitor de status de impressão (Windows).

### Como manter uma ótima qualidade de impressão?

A chave para imprimir com uma ótima qualidade de impressão é evitar que a Cabeça de Impressão suje ou entupa. Siga sempre as etapas a seguir para imprimir com ótima qualidade de impressão.

#### Siga o procedimento abaixo para desligar a máquina.

1 Pressione o botão [Power] (Alimentação) para desligar a impressora.

2 Certifique-se de que o indicador luminoso Alimentação (Power) não esteja aceso.

3 Desconecte o cabo de alimentação da tomada ou desligue o cabo conector de extensão.

Se pressionar o botão [Power] (Alimentação) para desligar a alimentação, a impressora tampará a cabeça de impressão (ejetores) automaticamente para evitar que se sujem. Se desconectar o cabo de alimentação da tomada ou desligar o cabo conector de extensão antes que o indicador luminoso [Power] (Alimentação) esteja desligado, a Cabeça de Impressão não estará tampada adequadamente e isso causará sujeira ou entupimento.

Para desligar a alimentação, siga esse procedimento.

#### Imprima periodicamente!

Assim como a ponta de uma caneta hidrográfica fica seca e inutilizável se não for usada durante longo período, mesmo tampada, a Cabeça de Impressão também pode ficar seca ou entupida se a impressora não for usada durante longo tempo.

É recomendável que a impressora seja usada pelo menos uma vez por mês.

Nota Dependendo do tipo de papel, a tinta pode borrar se você marcar a área impressa com um delineador ou marcador, ou imprimir parcialmente se água ou suor entrarem em contato com a área impressa.

### A impressora necessita ser manuseada com cuidado ao ser armazenada ou transportada?

### Dica!: Não transporte nem armazene a impressora em posição inclinada ou vertical!

Se a impressora for armazenada ou transportada em posição inclinada ou vertical, poderá ficar danificada ou poderá haver vazamento de tinta.

Certifique-se de não transportar nem armazenar a impressora em posição inclinada ou vertical.

### O indicador luminoso da impressora está piscando: O que posso fazer?

#### O indicador luminoso [Alarm] (Alarme) piscando em laranja.

(A) Indicador luminoso [Alarm] (Alarme) piscando

(B) Indicador luminoso [Alarm] (Alarme) está apagado

(c) Indicador luminoso [Alarm] (Alarme) pisca várias vezes

→Houve um erro da impressora. Consulte a seção "Solução de Problemas" no manual interativo: Guia Avançado para resolver o erro.

#### O indicador luminoso [Power] (Alimentação) pisca uma vez em verde e o indicador luminoso [Alarm] (Alarme) pisca uma vez em laranja, alternadamente.

→Ocorreu um erro na máquina que exige reparos. Entre em contato com o representante de serviços da Canon.

### As cores estão irregulares e a impressão está borrada.

### Dica!: Imprima o padrão de verificação de ejetor para verificar se os ejetores não estão entupidos.

Se os ejetores da cabeça de impressão estiverem entupidos, as cores poderão ficar irregulares ou a impressão poderá ficar borrada.

Nesse caso,

imprima o padrão de verificação de ejetor

Verifique o padrão de verificação de impressão para conferir se os ejetores estão entupidos.

Consulte Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas.

Topo da página