Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Manutenção de Rotina > Substituindo um Cartucho FINE > Procedimento de Substituição

### Procedimento de Substituição

Quando acabar a tinta dos Cartuchos FINE, siga o procedimento abaixo para substituí-los.

Importante Manuseando Cartuchos FINE Não toque nos contatos elétricos (A) ou nos ejetores da cabeça de impressão (B) de um Cartucho FINE. Se você tocá-los, a impressora poderá não imprimir corretamente. Para manter uma ótima qualidade de impressão, recomendamos o uso de Cartuchos de tinta FINE específicos da marca Canon.
A reutilização do cartucho não é recomendada.

Ao remover um Cartucho FINE, substitua-o imediatamente. Não deixe a impressora sem Cartuchos FINE.

Substitua o Cartucho vazio por um novo. Se você inserir Cartuchos FINE que já foram removidos, a impressora talvez não imprima corretamente devido a alguns motivos, como o entupimento dos ejetores.
Além do mais, o Aviso de pouca tinta talvez não apareça adequadamente para esses cartuchos.

Para manter a qualidade máxima de impressão, instale Cartuchos FINE na impressora até a data indicada na caixa da embalagem. E também use os Cartuchos FINE dentro de seis meses após a instalação (recomendamos anotar a data em que foram instalados).

Nota Se acabar a tinta de um Cartucho FINE, será possível imprimir com Cartucho FINE colorido ou preto, na tinta que restar, somente por um tempo. Porém, a qualidade da impressão poderá ser reduzida, em comparação com a impressão utilizando os dois cartuchos. É recomendável o uso de Cartuchos FINE novos para obter o máximo de qualidade.

Mesmo ao imprimir somente com uma tinta, imprima com o Cartucho FINE que estiver vazio instalado. Se o Cartucho FINE colorido ou o Cartucho FINE preto não estiver instalado, ocorrerá um erro e a impressora não conseguirá imprimir.

Para obter informações sobre como definir essa configuração, consulte o manual interativo: Guia Avançado.

A tinta colorida pode ser consumida, mesmo ao imprimir um documento em preto e branco ou ao especificar impressão em preto e branco.

Toda tinta também é consumida na limpeza padrão e na limpeza profunda da cabeça de impressão, o que pode ser necessário para manter o desempenho da impressora. Quando acabar a tinta, substitua o Cartucho FINE por um novo imediatamente.

1. Verifique se a alimentação está ligada e abra a tampa frontal.

O Suporte do Cartucho FINE será movido para a posição de substituição.

Cuidado Não segure o Suporte do Cartucho FINE para pará-lo ou movimentá-lo à força. Não toque nas peças metálicas ou em outras peças no interior da impressora.

Importante Se a tampa frontal ficar aberta por mais de 10 minutos, o Suporte do Cartucho FINE se moverá para a direita. Nesse caso, feche e abra novamente a tampa frontal.

1. Remova o Cartucho FINE vazio.

(1) Empurre o Cartucho FINE para baixo até ouvir um clique.

(2) Remova o cartucho FINE.

Importante Manuseie os Cartuchos FINE com cuidado para não manchar a roupa nem a área ao redor. Desfaça-se dos Cartuchos FINE vazios seguindo as leis e regulamentações locais que tratam do descarte de itens de consumo.

1. Prepare o Cartucho FINE novo.

Tire o novo Cartucho FINE da embalagem e remova a fita de proteção laranja (A) delicadamente.

Importante Se você agitar um Cartucho FINE, a tinta pode derramar e manchar suas mãos ou a área ao redor. Manuseie um Cartucho FINE com cuidado. Tome cuidado para não manchar suas mãos ou a área ao redor com a tinta na fita de proteção removida.

Depois de remover a fita de proteção, não a recoloque. Descarte-a de acordo com as leis e regulamentações locais referentes ao descarte de itens de consumo.

Não toque nos contatos elétricos ou nos ejetores da cabeça de impressão de um Cartucho FINE. Se você tocar na impressora, ela poderá não imprimir corretamente.

1. Instale o Cartucho FINE.

(1) Insira o novo Cartucho FINE no slot apropriado.

O cartucho FINE preto deve ser instalado no slot esquerdo (B) e o cartucho FINE colorido deve ser instalado no slot direito (C).

(2) Empurre o Cartucho FINE para cima até ouvir o clique de encaixe.

Importante A impressora não imprimirá se os Cartuchos FINE preto e colorido não estiverem instalados. Instale os dois Cartuchos FINE.

1. Feche a tampa frontal.

Nota Se o indicador luminoso [Alarme] (Alarme) ainda acender ou piscar em laranja depois de fechar a tampa frontal, consulte "Solução de Problemas" no manual interativo: Guia Avançado. Ao iniciar a impressão após a substituição do Cartucho FINE, a impressora iniciará a limpeza da cabeça de impressão automaticamente. Não execute mais nenhuma operação até que a impressora conclua a limpeza da cabeça de impressão. O indicador luminoso [Power] (Alimentação) pisca em verde durante a limpeza.

Se linhas pautadas forem impressas de forma desalinhada ou a cabeça de impressão estiver desalinhada, alinhe o posicionamento da cabeça de impressão.
Consulte Alinhando a Cabeça de Impressão.

Topo da página