Petunjuk Lanjut > Apendiks > Menghubungkan Pencetak ke Jaringan > Keterbatasan mengenai Pencetakan Jaringan

# Keterbatasan mengenai Pencetakan Jaringan

Ini adalah keterbatasan yang berlaku jika Anda menggunakan pencetak dalam lingkungan jaringan. Periksa keterbatasan untuk lingkungan yang Anda gunakan.

## Jika Anda berbagi-pakai pencetak dalam jaringan

- Pesan penyelesaian pencetakan mungkin ditampilkan. Untuk mendisfungsikan tampilan pesan, ikuti prosedur di bawah ini.

  - Dalam Windows Vista:

    Tekan kunci Alt dari jendela Pencetak pada sistem klien. Buka Jalankan sebagai administrator -> Properti Peladen... dari menu Berkas yang ditampilkan.

    Jangan tandai Perlihatkan notifikasi informasi untuk pencetak jaringan pada tab Tingkat Lanjut, dan kemudian hidupkan ulang komputer.

  - Dalam Windows XP atau Windows 2000:

    Buka Properti Peladen dari menu Berkas pada jendela Pencetak dan Faks (Windows XP) atau jendela Printers (Windows 2000) pada sistem peladen pencetakan.

    Jangan tandai Beritahukan bila dokumen jauh dicetak pada tab Tingkat Lanjut, dan kemudian hidupkan ulang komputer.

- Fungsi komunikasi dua arah didisfungsikan sehingga status pencetak yang benar mungkin tidak dikenali.

  Jika pengguna klien membuka properti pengandar pencetak dan kemudian mengklik OK tanpa menandai kotak centang Fungsikan dukungan dua-arah pada tab Porta, fungsi dua-arah pada sistem peladen pencetak juga mungkin didisfungsikan.
  Dalam hal ini, tandai kotak centang Fungsikan dukungan dua-arah pada sistem peladen pencetakan dan sistem klien.

- Ketika Anda mencetak dari sistem klien, Anda tidak dapat menggunakan Pratinjau Canon IJ.

- Jika fungsi pada tab Perawatan tidak dapat diset dengan benar dari sistem klien, maka akan menjadi keabu-abuan. Dalam kasus ini, ubah setelan dari peladen pencetakan.

  Ketika Anda mengubah setelan peladen pencetakan, Anda harus menghapus ikon pencetak yang dibagi-pakai dari sistem klien, dan kemudian tentukan kembali setelan yang dibagi-pakai dalam sistem klien.

## Jika pengandar pencetak yang sama diinstal dalam sistem peladen pencetakan dan sistem klien sebagai pencetak lokal

- Fungsi net crawl mungkin secara otomatis membuat ikon pencetak jaringan pada sistem klien.

Atas halaman